|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система координат *—* | | | | | |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | Y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 1 | 406178,52 | 2286167,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2 | 406300,32 | 2286174,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 3 | 406313,36 | 2286175,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 4 | 406315,51 | 2286175,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 5 | 406328,59 | 2286176,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 6 | 406444,63 | 2286183,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 7 | 406600,49 | 2286194,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 8 | 406641,37 | 2286195,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 9 | 406869,60 | 2286208,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 10 | 407055,97 | 2286218,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 11 | 407109,64 | 2286223,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 12 | 407244,78 | 2286230,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 13 | 407358,58 | 2286237,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 14 | 407365,78 | 2286241,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 15 | 407365,79 | 2286241,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 16 | 407368,20 | 2286246,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 17 | 407367,45 | 2286253,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 18 | 407365,14 | 2286258,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 19 | 407359,88 | 2286265,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 20 | 407328,85 | 2286276,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 21 | 407208,65 | 2286327,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 22 | 406924,37 | 2286445,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 23 | 406891,55 | 2286446,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 24 | 406889,39 | 2286447,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 25 | 406880,86 | 2286447,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 26 | 406827,80 | 2286469,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 27 | 406731,54 | 2286521,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 28 | 406701,08 | 2286538,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 29 | 406685,78 | 2286550,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 30 | 406392,42 | 2286671,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 31 | 406386,73 | 2286673,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 32 | 406380,51 | 2286675,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 33 | 406378,38 | 2286676,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 34 | 406128,97 | 2286784,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 35 | 406123,82 | 2286786,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 36 | 405990,34 | 2286847,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 37 | 405835,58 | 2286909,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 38 | 405705,99 | 2286965,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 39 | 405478,00 | 2287063,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 40 | 405449,40 | 2287070,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 41 | 405297,05 | 2287135,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 42 | 405282,21 | 2287139,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 43 | 405112,49 | 2287214,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 44 | 404776,92 | 2287358,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 45 | 404519,45 | 2287468,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 46 | 404504,90 | 2287445,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 47 | 404497,54 | 2287444,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 48 | 404489,05 | 2287434,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 49 | 404489,07 | 2287411,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 50 | 404496,70 | 2287393,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 51 | 404495,29 | 2287283,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 52 | 404490,45 | 2287283,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 53 | 404490,27 | 2287279,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 54 | 404485,00 | 2287279,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 55 | 404484,59 | 2287273,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 56 | 404490,32 | 2287272,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 57 | 404489,83 | 2287225,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 58 | 404494,74 | 2287225,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 59 | 404489,34 | 2286719,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 60 | 404493,33 | 2286527,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 61 | 404497,49 | 2286553,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 62 | 404497,05 | 2286534,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 63 | 404502,55 | 2286534,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 64 | 404505,72 | 2286555,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 65 | 404510,15 | 2286579,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 66 | 404517,42 | 2286607,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 67 | 404519,34 | 2286612,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 68 | 404520,04 | 2286630,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 69 | 404530,21 | 2286651,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 70 | 404543,90 | 2286672,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 71 | 404558,77 | 2286690,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 72 | 404568,50 | 2286700,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 73 | 404587,54 | 2286716,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 74 | 404588,50 | 2286717,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 75 | 404603,95 | 2286727,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 76 | 404677,14 | 2286765,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 77 | 404691,27 | 2286771,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 78 | 404703,22 | 2286775,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 79 | 404727,54 | 2286781,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 80 | 404739,69 | 2286782,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 81 | 404752,19 | 2286783,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 82 | 404776,28 | 2286783,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 83 | 404800,82 | 2286785,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 84 | 404829,87 | 2286789,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 85 | 404847,16 | 2286794,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 86 | 404858,52 | 2286798,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 87 | 404882,86 | 2286810,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 88 | 404885,61 | 2286812,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 89 | 404890,73 | 2286809,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 90 | 405094,07 | 2286724,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 91 | 405117,39 | 2286781,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 92 | 405166,16 | 2286763,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 93 | 405168,78 | 2286762,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 94 | 405162,36 | 2286747,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 95 | 405235,67 | 2286715,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 96 | 405287,22 | 2286754,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 97 | 405283,07 | 2286731,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 98 | 405283,27 | 2286731,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 99 | 405316,14 | 2286722,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 100 | 405050,69 | 2286116,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 101 | 405039,42 | 2286100,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 102 | 405147,09 | 2286106,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 103 | 405217,71 | 2286111,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 104 | 405253,54 | 2286113,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 105 | 405295,34 | 2286115,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 106 | 405422,64 | 2286123,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 107 | 405422,71 | 2286121,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 108 | 405422,78 | 2286119,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 109 | 405497,90 | 2286124,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 110 | 405713,30 | 2286138,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 111 | 405870,10 | 2286148,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 112 | 405933,01 | 2286151,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 113 | 405956,09 | 2286152,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 114 | 406030,59 | 2286156,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 115 | 406037,18 | 2286157,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 116 | 406039,83 | 2286157,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 117 | 406043,43 | 2286157,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 118 | 406056,06 | 2286158,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1 | 406178,52 | 2286167,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 119 | 407027,46 | 2286660,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 120 | 407037,47 | 2286689,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 121 | 407058,36 | 2286731,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 122 | 407094,49 | 2286805,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 123 | 407109,16 | 2286840,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 124 | 407123,51 | 2286855,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 125 | 407145,08 | 2286896,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 126 | 407151,58 | 2286908,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 127 | 407179,87 | 2286960,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 128 | 407187,00 | 2286977,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 129 | 407101,40 | 2287066,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 130 | 407063,50 | 2287101,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 131 | 407010,48 | 2287176,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 132 | 406992,73 | 2287194,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 133 | 406951,12 | 2287208,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 134 | 406916,20 | 2287227,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 135 | 406869,12 | 2287241,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 136 | 406831,91 | 2287243,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 137 | 406810,97 | 2287257,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 138 | 406763,30 | 2287303,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 139 | 406725,18 | 2287371,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 140 | 406663,94 | 2287473,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 141 | 406632,27 | 2287499,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 142 | 406616,38 | 2287533,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 143 | 406611,89 | 2287567,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 144 | 406588,76 | 2287608,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 145 | 406565,28 | 2287641,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 146 | 406530,64 | 2287650,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 147 | 406486,11 | 2287644,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 148 | 406464,51 | 2287626,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 149 | 406445,31 | 2287620,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 150 | 406426,51 | 2287637,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 151 | 406407,95 | 2287650,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 152 | 406400,76 | 2287674,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 153 | 406371,24 | 2287671,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 154 | 406355,99 | 2287679,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 155 | 406312,05 | 2287684,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 156 | 406273,79 | 2287686,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 157 | 406225,23 | 2287700,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 158 | 406194,77 | 2287716,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 159 | 406179,11 | 2287740,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 160 | 406164,98 | 2287766,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 161 | 406131,11 | 2287789,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 162 | 406046,00 | 2287852,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 163 | 405910,66 | 2287869,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 164 | 405865,14 | 2287898,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 165 | 405741,40 | 2287998,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 166 | 405661,60 | 2287988,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 167 | 405577,02 | 2288033,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 168 | 405499,47 | 2288072,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 169 | 405384,61 | 2288121,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 170 | 405328,96 | 2288154,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 171 | 405299,58 | 2288188,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 172 | 405246,44 | 2288234,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 173 | 405214,06 | 2288255,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 174 | 405147,57 | 2288276,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 175 | 405082,62 | 2288116,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 176 | 405206,42 | 2288050,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 177 | 405656,87 | 2287841,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 178 | 405749,01 | 2287783,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 179 | 406000,51 | 2287622,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 180 | 406227,32 | 2287499,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 181 | 406515,19 | 2287344,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 182 | 406448,13 | 2287170,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 183 | 406408,13 | 2286766,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 184 | 406405,18 | 2286749,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 185 | 406396,71 | 2286697,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 186 | 406694,15 | 2286567,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 187 | 406710,32 | 2286565,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 188 | 406791,45 | 2286534,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 189 | 406816,42 | 2286534,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 190 | 406890,26 | 2286502,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 191 | 406933,16 | 2286464,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 192 | 406976,90 | 2286447,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 193 | 407009,02 | 2286435,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 194 | 407018,14 | 2286434,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 195 | 407025,12 | 2286435,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 196 | 407027,24 | 2286443,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 197 | 407026,53 | 2286456,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 198 | 407023,30 | 2286478,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 199 | 407022,56 | 2286509,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 200 | 407021,34 | 2286547,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 201 | 407019,87 | 2286566,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 202 | 407019,71 | 2286588,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 203 | 407026,04 | 2286634,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 119 | 407027,46 | 2286660,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 204 | 406405,28 | 2286768,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 205 | 406402,42 | 2286769,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 206 | 406442,24 | 2287172,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 207 | 406507,69 | 2287341,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 208 | 406224,46 | 2287494,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 209 | 405997,46 | 2287617,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 210 | 405745,79 | 2287778,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 211 | 405653,99 | 2287836,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 212 | 405203,74 | 2288045,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 213 | 405080,36 | 2288111,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 214 | 405080,35 | 2288111,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 215 | 405071,35 | 2288088,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 216 | 405651,11 | 2287776,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 217 | 405400,52 | 2287128,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 218 | 405398,21 | 2287123,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 219 | 405485,77 | 2287086,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 220 | 405717,94 | 2286987,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 221 | 405845,62 | 2286933,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 222 | 405996,18 | 2286869,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 223 | 406371,78 | 2286708,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 224 | 406391,04 | 2286699,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 225 | 406399,26 | 2286750,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 226 | 406400,52 | 2286757,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 204 | 406405,28 | 2286768,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 227 | 412847,45 | 2282910,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 228 | 412847,83 | 2282912,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 229 | 412888,75 | 2283063,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 230 | 412893,75 | 2283082,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 231 | 412896,79 | 2283101,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 232 | 412898,69 | 2283121,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 233 | 412898,78 | 2283122,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 234 | 412898,59 | 2283123,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 235 | 412895,68 | 2283142,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 236 | 412889,59 | 2283160,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 237 | 412843,80 | 2283198,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 238 | 412816,92 | 2283216,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 239 | 412779,85 | 2283240,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 240 | 412674,86 | 2283303,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 241 | 412605,19 | 2283344,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 242 | 412566,34 | 2283368,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 243 | 412336,97 | 2283505,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 244 | 412297,46 | 2283528,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 245 | 411779,41 | 2283834,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 246 | 411753,40 | 2283850,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 247 | 411442,61 | 2284033,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 248 | 411344,29 | 2284091,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 249 | 411032,85 | 2284275,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 250 | 411035,07 | 2284281,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 251 | 410985,50 | 2284311,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 252 | 410908,53 | 2284356,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 253 | 410827,97 | 2284403,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 254 | 410826,23 | 2284404,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 255 | 410690,35 | 2284483,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 256 | 410689,45 | 2284484,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 257 | 410611,11 | 2284530,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 258 | 410584,68 | 2284547,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 259 | 410567,93 | 2284557,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 260 | 410488,80 | 2284607,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 261 | 410430,86 | 2284644,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 262 | 410430,77 | 2284644,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 263 | 410365,13 | 2284687,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 264 | 410363,72 | 2284688,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 265 | 410232,25 | 2284772,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 266 | 410227,18 | 2284775,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 267 | 410077,10 | 2284871,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 268 | 410073,40 | 2284874,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 269 | 409923,02 | 2284972,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 270 | 409921,23 | 2284973,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 271 | 409768,43 | 2285069,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 272 | 409767,46 | 2285069,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 273 | 409601,34 | 2285178,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 274 | 409598,99 | 2285179,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 275 | 409447,67 | 2285276,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 276 | 409445,86 | 2285277,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 277 | 409292,72 | 2285377,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 278 | 409292,61 | 2285377,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 279 | 409138,92 | 2285474,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 280 | 409138,42 | 2285475,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 281 | 408985,71 | 2285569,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 282 | 408985,29 | 2285569,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 283 | 408826,72 | 2285667,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 284 | 408823,87 | 2285669,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 285 | 408685,58 | 2285749,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 286 | 408673,94 | 2285758,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 287 | 408669,57 | 2285762,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 288 | 408500,76 | 2285859,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 289 | 408498,98 | 2285860,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 290 | 408435,78 | 2285894,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 291 | 408370,43 | 2285931,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 292 | 408355,36 | 2285938,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 293 | 408345,11 | 2285939,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 294 | 408336,24 | 2285935,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 295 | 408330,57 | 2285926,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 296 | 408282,80 | 2285781,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 297 | 408279,33 | 2285765,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 298 | 408279,20 | 2285765,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 299 | 408275,64 | 2285747,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 300 | 408225,28 | 2285574,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 301 | 408214,68 | 2285541,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 302 | 408213,45 | 2285537,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 303 | 408212,69 | 2285535,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 304 | 408212,41 | 2285534,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 305 | 408168,25 | 2285384,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 306 | 408166,95 | 2285379,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 307 | 408115,63 | 2285199,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 308 | 408115,01 | 2285197,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 309 | 408059,21 | 2285012,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 310 | 408057,89 | 2285007,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 311 | 408005,33 | 2284824,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 312 | 408004,91 | 2284822,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 313 | 407948,96 | 2284636,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 314 | 407947,97 | 2284633,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 315 | 407928,62 | 2284574,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 316 | 407899,13 | 2284466,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 317 | 407898,91 | 2284465,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 318 | 407887,48 | 2284424,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 319 | 407885,34 | 2284418,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 320 | 408034,20 | 2284344,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 321 | 408150,45 | 2284286,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 322 | 408151,41 | 2284285,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 323 | 408172,93 | 2284274,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 324 | 408188,59 | 2284266,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 325 | 408189,23 | 2284267,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 326 | 408229,78 | 2284247,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 327 | 408419,72 | 2284147,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 328 | 408420,13 | 2284147,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 329 | 408419,42 | 2284145,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 330 | 408639,47 | 2284033,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 331 | 408643,33 | 2284041,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 332 | 408790,62 | 2283972,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 333 | 408815,78 | 2283961,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 334 | 408819,81 | 2283959,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 335 | 408825,57 | 2283956,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 336 | 408891,01 | 2283935,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 337 | 408900,20 | 2283955,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 338 | 409038,73 | 2283882,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 339 | 409048,39 | 2283906,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 340 | 409050,70 | 2283904,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 341 | 409071,89 | 2283891,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 342 | 409075,70 | 2283898,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 343 | 409088,67 | 2283889,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 344 | 409074,27 | 2283868,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 345 | 409114,91 | 2283859,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 346 | 409111,68 | 2283854,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 347 | 409113,60 | 2283852,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 348 | 409110,89 | 2283847,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 349 | 409183,50 | 2283810,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 350 | 409183,13 | 2283809,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 351 | 409194,43 | 2283803,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 352 | 409194,85 | 2283802,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 353 | 409192,94 | 2283798,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 354 | 409231,28 | 2283780,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 355 | 409269,84 | 2283762,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 356 | 409260,22 | 2283742,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 357 | 409292,89 | 2283725,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 358 | 409465,20 | 2283641,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 359 | 409544,32 | 2283602,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 360 | 409588,82 | 2283580,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 361 | 409657,85 | 2283550,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 362 | 409729,70 | 2283526,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 363 | 409816,34 | 2283505,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 364 | 409883,81 | 2283491,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 365 | 410030,32 | 2283462,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 366 | 410068,37 | 2283455,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 367 | 410065,45 | 2283440,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 368 | 410323,38 | 2283389,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 369 | 410332,01 | 2283387,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 370 | 410472,32 | 2283359,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 371 | 410620,15 | 2283330,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 372 | 410716,08 | 2283311,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 373 | 410752,98 | 2283303,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 374 | 411265,03 | 2283201,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 375 | 411342,41 | 2283186,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 376 | 411936,33 | 2283068,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 377 | 412200,37 | 2283016,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 378 | 412225,20 | 2283011,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 379 | 412838,18 | 2282912,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 227 | 412847,45 | 2282910,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 380 | 412867,37 | 2283175,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 381 | 412867,34 | 2283176,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 382 | 412866,34 | 2283176,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 383 | 412866,37 | 2283175,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 380 | 412867,37 | 2283175,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 384 | 412826,52 | 2282919,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 385 | 412826,49 | 2282920,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 386 | 412825,49 | 2282920,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 387 | 412825,52 | 2282919,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 384 | 412826,52 | 2282919,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 388 | 407062,43 | 2283408,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 389 | 407064,87 | 2283411,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 390 | 407098,10 | 2283448,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 391 | 407126,20 | 2283480,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 392 | 407127,48 | 2283482,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 393 | 407185,70 | 2283552,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 394 | 407186,20 | 2283552,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 395 | 407245,14 | 2283626,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 396 | 407324,55 | 2283725,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 397 | 407492,31 | 2283932,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 398 | 407561,54 | 2284018,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 399 | 407561,77 | 2284018,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 400 | 407655,99 | 2284135,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 401 | 407660,03 | 2284140,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 402 | 407798,80 | 2284310,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 403 | 407808,00 | 2284322,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 404 | 407856,97 | 2284384,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 405 | 407855,59 | 2284385,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 406 | 407850,12 | 2284388,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 407 | 407838,40 | 2284400,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 408 | 407834,70 | 2284403,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 409 | 407818,91 | 2284411,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 410 | 407817,29 | 2284416,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 411 | 407815,58 | 2284418,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 412 | 407807,87 | 2284420,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 413 | 407774,29 | 2284429,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 414 | 407770,25 | 2284429,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 415 | 407771,69 | 2284436,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 416 | 407699,94 | 2284473,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 417 | 407533,83 | 2284549,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 418 | 407438,70 | 2284591,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 419 | 407437,23 | 2284592,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 420 | 407304,31 | 2284655,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 421 | 407302,60 | 2284656,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 422 | 407299,61 | 2284657,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 423 | 407302,63 | 2284669,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 424 | 407110,43 | 2284764,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 425 | 407104,51 | 2284751,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 426 | 407103,14 | 2284750,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 427 | 406941,87 | 2284833,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 428 | 406895,37 | 2284857,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 429 | 406896,20 | 2284860,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 430 | 406861,36 | 2284878,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 431 | 406860,03 | 2284875,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 432 | 406541,95 | 2285037,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 433 | 406540,00 | 2285038,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 434 | 406342,33 | 2285128,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 435 | 406292,17 | 2285151,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 436 | 406193,20 | 2285196,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 437 | 406182,91 | 2285197,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 438 | 406180,72 | 2285198,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 439 | 406033,90 | 2285292,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 440 | 405914,50 | 2285346,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 441 | 405800,59 | 2285384,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 442 | 405754,12 | 2285407,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 443 | 405522,11 | 2285523,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 444 | 405314,11 | 2285623,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 445 | 405314,00 | 2285626,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 446 | 404652,73 | 2285952,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 447 | 404644,80 | 2285965,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 448 | 404647,30 | 2285970,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 449 | 404572,54 | 2286007,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 450 | 404572,50 | 2286007,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 451 | 404565,90 | 2285998,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 452 | 404558,97 | 2285993,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 453 | 404557,53 | 2285986,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 454 | 404545,53 | 2285984,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 455 | 404539,79 | 2285983,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 456 | 404536,60 | 2285988,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 457 | 404530,40 | 2285989,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 458 | 404507,40 | 2285991,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 459 | 404486,83 | 2285991,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 460 | 404486,24 | 2285964,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 461 | 404486,23 | 2285963,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 462 | 404486,15 | 2285959,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 463 | 404486,14 | 2285959,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 464 | 404485,67 | 2285936,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 465 | 404484,10 | 2285217,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 466 | 404499,15 | 2284791,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 467 | 404500,12 | 2284608,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 468 | 404500,96 | 2284486,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 469 | 404611,77 | 2284474,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 470 | 404615,39 | 2284456,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 471 | 405815,93 | 2284346,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 472 | 406077,65 | 2284336,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 473 | 406320,73 | 2284303,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 474 | 406332,20 | 2284297,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 475 | 406270,40 | 2284164,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 476 | 406231,40 | 2284085,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 477 | 406215,33 | 2284050,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 478 | 406193,04 | 2284002,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 479 | 406187,68 | 2283996,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 480 | 406154,80 | 2283940,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 481 | 406116,94 | 2283839,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 482 | 406080,60 | 2283761,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 483 | 406063,14 | 2283722,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 484 | 406045,68 | 2283682,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 485 | 406008,60 | 2283600,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 486 | 405970,97 | 2283517,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 487 | 405953,90 | 2283481,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 488 | 405941,85 | 2283486,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 489 | 405935,66 | 2283487,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 490 | 406155,30 | 2283964,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 491 | 406302,61 | 2284280,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 492 | 406276,72 | 2284282,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 493 | 406276,70 | 2284282,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 494 | 406276,19 | 2284282,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 495 | 406276,18 | 2284282,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 496 | 406276,00 | 2284282,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 497 | 406108,06 | 2284295,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 498 | 405948,59 | 2284311,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 499 | 405948,23 | 2284310,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 500 | 405947,76 | 2284310,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 501 | 405947,24 | 2284310,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 502 | 405946,76 | 2284310,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 503 | 405946,39 | 2284311,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 504 | 405946,26 | 2284311,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 505 | 405729,56 | 2284332,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 506 | 405719,09 | 2284333,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 507 | 405484,13 | 2284357,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 508 | 405449,06 | 2284218,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 509 | 405428,55 | 2284122,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 510 | 405420,58 | 2284085,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 511 | 405430,20 | 2284074,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 512 | 405515,56 | 2283980,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 513 | 405523,74 | 2283895,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 514 | 405560,06 | 2283808,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 515 | 405475,61 | 2283844,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 516 | 405471,98 | 2283824,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 517 | 405565,51 | 2283760,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 518 | 405644,08 | 2283665,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 519 | 405756,21 | 2283563,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 520 | 405772,55 | 2283509,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 521 | 405829,76 | 2283449,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 522 | 405832,87 | 2282902,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 523 | 406017,02 | 2282888,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 524 | 406490,89 | 2282854,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 525 | 406503,56 | 2282820,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 526 | 406496,43 | 2282805,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 527 | 406521,57 | 2282837,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 528 | 406534,21 | 2282851,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 529 | 406554,18 | 2282872,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 530 | 406692,90 | 2283018,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 531 | 406696,92 | 2283022,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 532 | 406792,94 | 2283125,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 533 | 406809,44 | 2283143,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 534 | 406849,25 | 2283185,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 535 | 406872,91 | 2283209,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 536 | 406929,97 | 2283268,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 537 | 406929,98 | 2283268,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 538 | 406994,15 | 2283335,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 539 | 406994,26 | 2283335,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 388 | 407062,43 | 2283408,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 540 | 406418,71 | 2284262,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 541 | 406421,20 | 2284270,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 542 | 406412,90 | 2284273,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 543 | 406410,41 | 2284264,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 540 | 406418,71 | 2284262,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 544 | 405447,28 | 2284766,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 545 | 405452,60 | 2284773,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 546 | 405446,51 | 2284778,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 547 | 405441,20 | 2284771,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 544 | 405447,28 | 2284766,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 548 | 406336,80 | 2284377,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 549 | 406341,61 | 2284382,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 550 | 406335,92 | 2284387,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 551 | 406331,11 | 2284381,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 548 | 406336,80 | 2284377,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 552 | 406716,52 | 2284238,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 553 | 406710,95 | 2284240,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 554 | 406708,50 | 2284234,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 555 | 406714,14 | 2284232,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 552 | 406716,52 | 2284238,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 556 | 406707,71 | 2284221,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 557 | 406712,75 | 2284221,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 558 | 406713,02 | 2284221,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 559 | 406713,14 | 2284221,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 560 | 406713,24 | 2284221,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 561 | 406713,29 | 2284221,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 562 | 406713,29 | 2284222,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 563 | 406713,21 | 2284222,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 564 | 406711,43 | 2284224,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 565 | 406711,28 | 2284224,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 566 | 406711,12 | 2284224,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 567 | 406706,08 | 2284225,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 568 | 406705,73 | 2284225,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 569 | 406705,50 | 2284225,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 570 | 406705,32 | 2284225,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 571 | 406705,22 | 2284225,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 572 | 406705,22 | 2284224,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 573 | 406705,35 | 2284224,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 574 | 406706,87 | 2284222,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 575 | 406707,09 | 2284221,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 576 | 406707,32 | 2284221,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 556 | 406707,71 | 2284221,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 577 | 406625,62 | 2284229,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 578 | 406626,00 | 2284232,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 579 | 406626,00 | 2284233,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 580 | 406625,90 | 2284233,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 581 | 406625,72 | 2284233,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 582 | 406625,48 | 2284233,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 583 | 406625,15 | 2284233,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 584 | 406617,98 | 2284232,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 585 | 406617,81 | 2284232,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 586 | 406617,72 | 2284232,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 587 | 406617,66 | 2284232,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 588 | 406617,66 | 2284232,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 589 | 406617,72 | 2284231,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 590 | 406617,81 | 2284231,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 591 | 406618,04 | 2284231,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 592 | 406624,82 | 2284229,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 593 | 406625,09 | 2284229,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 594 | 406625,32 | 2284229,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 595 | 406625,50 | 2284229,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 577 | 406625,62 | 2284229,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 596 | 406615,03 | 2284232,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 597 | 406614,98 | 2284232,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 598 | 406614,89 | 2284232,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 599 | 406614,72 | 2284232,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 600 | 406604,27 | 2284234,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 601 | 406603,93 | 2284234,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 602 | 406603,69 | 2284233,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 603 | 406603,51 | 2284233,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 604 | 406603,41 | 2284233,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 605 | 406603,41 | 2284233,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 606 | 406603,51 | 2284233,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 607 | 406603,69 | 2284232,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 608 | 406603,95 | 2284232,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 609 | 406614,51 | 2284232,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 610 | 406614,76 | 2284232,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 611 | 406614,89 | 2284232,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 612 | 406614,98 | 2284232,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 613 | 406615,03 | 2284232,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 596 | 406615,03 | 2284232,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 614 | 405918,58 | 2284574,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 615 | 405919,24 | 2284574,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 616 | 405919,75 | 2284574,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 617 | 405920,02 | 2284575,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 618 | 405920,02 | 2284576,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 619 | 405919,75 | 2284576,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 620 | 405919,24 | 2284577,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 621 | 405918,58 | 2284577,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 622 | 405917,86 | 2284577,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 623 | 405917,20 | 2284577,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 624 | 405916,69 | 2284576,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 625 | 405916,42 | 2284576,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 626 | 405916,42 | 2284575,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 627 | 405916,69 | 2284574,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 628 | 405917,20 | 2284574,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 629 | 405917,86 | 2284574,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 614 | 405918,58 | 2284574,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 630 | 404687,47 | 2285149,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 631 | 404687,74 | 2285149,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 632 | 404687,74 | 2285150,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 633 | 404687,47 | 2285151,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 634 | 404686,96 | 2285151,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 635 | 404686,30 | 2285151,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 636 | 404685,58 | 2285151,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 637 | 404684,92 | 2285151,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 638 | 404684,41 | 2285151,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 639 | 404684,14 | 2285150,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 640 | 404684,14 | 2285149,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 641 | 404684,41 | 2285149,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 642 | 404684,92 | 2285148,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 643 | 404685,58 | 2285148,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 644 | 404686,30 | 2285148,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 645 | 404686,96 | 2285148,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 630 | 404687,47 | 2285149,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 646 | 405540,47 | 2284623,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 647 | 405540,47 | 2284624,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 648 | 405540,20 | 2284625,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 649 | 405539,69 | 2284625,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 650 | 405539,03 | 2284626,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 651 | 405538,31 | 2284626,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 652 | 405537,65 | 2284625,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 653 | 405537,14 | 2284625,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 654 | 405536,87 | 2284624,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 655 | 405536,87 | 2284623,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 656 | 405537,14 | 2284623,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 657 | 405537,65 | 2284622,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 658 | 405538,31 | 2284622,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 659 | 405539,03 | 2284622,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 660 | 405539,69 | 2284622,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 661 | 405540,20 | 2284623,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 646 | 405540,47 | 2284623,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 662 | 404662,70 | 2285194,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 663 | 404663,36 | 2285194,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 664 | 404663,87 | 2285195,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 665 | 404664,14 | 2285196,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 666 | 404664,14 | 2285196,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 667 | 404663,87 | 2285197,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 668 | 404663,36 | 2285197,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 669 | 404662,70 | 2285198,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 670 | 404661,98 | 2285198,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 671 | 404661,32 | 2285197,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 672 | 404660,81 | 2285197,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 673 | 404660,54 | 2285196,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 674 | 404660,54 | 2285196,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 675 | 404660,81 | 2285195,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 676 | 404661,32 | 2285194,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 677 | 404661,98 | 2285194,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 662 | 404662,70 | 2285194,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 678 | 406140,37 | 2284500,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 679 | 406141,03 | 2284500,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 680 | 406141,54 | 2284500,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 681 | 406141,81 | 2284501,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 682 | 406141,81 | 2284502,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 683 | 406141,54 | 2284502,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 684 | 406141,03 | 2284503,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 685 | 406140,37 | 2284503,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 686 | 406139,65 | 2284503,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 687 | 406138,99 | 2284503,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 688 | 406138,48 | 2284502,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 689 | 406138,21 | 2284502,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 690 | 406138,21 | 2284501,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 691 | 406138,48 | 2284500,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 692 | 406138,99 | 2284500,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 693 | 406139,65 | 2284500,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 678 | 406140,37 | 2284500,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 694 | 404863,65 | 2285067,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 695 | 404863,65 | 2285068,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 696 | 404863,38 | 2285069,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 697 | 404862,87 | 2285069,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 698 | 404862,21 | 2285069,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 699 | 404861,49 | 2285069,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 700 | 404860,83 | 2285069,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 701 | 404860,32 | 2285069,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 702 | 404860,05 | 2285068,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 703 | 404860,05 | 2285067,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 704 | 404860,32 | 2285066,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 705 | 404860,83 | 2285066,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 706 | 404861,49 | 2285066,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 707 | 404862,21 | 2285066,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 708 | 404862,87 | 2285066,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 709 | 404863,38 | 2285066,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 694 | 404863,65 | 2285067,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 710 | 405965,11 | 2284581,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 711 | 405965,77 | 2284581,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 712 | 405966,27 | 2284582,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 713 | 405966,55 | 2284582,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 714 | 405966,55 | 2284583,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 715 | 405966,27 | 2284584,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 716 | 405965,77 | 2284584,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 717 | 405965,11 | 2284585,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 718 | 405964,39 | 2284585,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 719 | 405963,73 | 2284584,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 720 | 405963,22 | 2284584,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 721 | 405962,95 | 2284583,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 722 | 405962,95 | 2284582,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 723 | 405963,22 | 2284582,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 724 | 405963,73 | 2284581,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 725 | 405964,39 | 2284581,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 710 | 405965,11 | 2284581,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 726 | 404921,83 | 2285017,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 727 | 404922,49 | 2285017,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 728 | 404923,00 | 2285017,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 729 | 404923,27 | 2285018,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 730 | 404923,27 | 2285019,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 731 | 404923,00 | 2285019,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 732 | 404922,49 | 2285020,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 733 | 404921,83 | 2285020,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 734 | 404921,12 | 2285020,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 735 | 404920,45 | 2285020,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 736 | 404919,95 | 2285019,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 737 | 404919,67 | 2285019,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 738 | 404919,67 | 2285018,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 739 | 404919,95 | 2285017,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 740 | 404920,45 | 2285017,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 741 | 404921,12 | 2285017,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 726 | 404921,83 | 2285017,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 742 | 406228,90 | 2284432,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 743 | 406228,90 | 2284433,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 744 | 406228,63 | 2284433,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 745 | 406228,12 | 2284434,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 746 | 406227,46 | 2284434,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 747 | 406226,75 | 2284434,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 748 | 406226,08 | 2284434,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 749 | 406225,58 | 2284433,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 750 | 406225,30 | 2284433,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 751 | 406225,30 | 2284432,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 752 | 406225,58 | 2284431,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 753 | 406226,08 | 2284431,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 754 | 406226,75 | 2284431,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 755 | 406227,46 | 2284431,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 756 | 406228,12 | 2284431,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 757 | 406228,63 | 2284431,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 742 | 406228,90 | 2284432,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 758 | 405756,99 | 2284649,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 759 | 405757,65 | 2284649,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 760 | 405758,16 | 2284649,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 761 | 405758,43 | 2284650,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 762 | 405758,43 | 2284651,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 763 | 405758,16 | 2284651,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 764 | 405757,65 | 2284652,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 765 | 405756,99 | 2284652,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 766 | 405756,28 | 2284652,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 767 | 405755,61 | 2284652,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 768 | 405755,11 | 2284651,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 769 | 405754,83 | 2284651,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 770 | 405754,83 | 2284650,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 771 | 405755,11 | 2284649,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 772 | 405755,61 | 2284649,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 773 | 405756,28 | 2284649,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 758 | 405756,99 | 2284649,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 774 | 404555,63 | 2285246,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 775 | 404556,14 | 2285246,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 776 | 404556,41 | 2285247,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 777 | 404556,41 | 2285248,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 778 | 404556,14 | 2285249,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 779 | 404555,63 | 2285249,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 780 | 404554,97 | 2285249,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 781 | 404554,25 | 2285249,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 782 | 404553,59 | 2285249,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 783 | 404553,08 | 2285249,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 784 | 404552,81 | 2285248,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 785 | 404552,81 | 2285247,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 786 | 404553,08 | 2285246,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 787 | 404553,59 | 2285246,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 788 | 404554,25 | 2285246,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 789 | 404554,97 | 2285246,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 774 | 404555,63 | 2285246,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 790 | 405283,84 | 2284847,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 791 | 405284,50 | 2284847,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 792 | 405285,01 | 2284848,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 793 | 405285,28 | 2284848,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 794 | 405285,28 | 2284849,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 795 | 405285,01 | 2284850,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 796 | 405284,51 | 2284850,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 797 | 405283,84 | 2284850,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 798 | 405283,13 | 2284850,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 799 | 405282,47 | 2284850,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 800 | 405281,96 | 2284850,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 801 | 405281,68 | 2284849,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 802 | 405281,68 | 2284848,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 803 | 405281,96 | 2284848,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 804 | 405282,47 | 2284847,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 805 | 405283,13 | 2284847,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 790 | 405283,84 | 2284847,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 806 | 404560,04 | 2285186,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 807 | 404560,71 | 2285186,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 808 | 404561,21 | 2285187,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 809 | 404561,49 | 2285187,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 810 | 404561,49 | 2285188,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 811 | 404561,21 | 2285189,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 812 | 404560,71 | 2285189,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 813 | 404560,04 | 2285190,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 814 | 404559,33 | 2285190,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 815 | 404558,67 | 2285189,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 816 | 404558,16 | 2285189,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 817 | 404557,89 | 2285188,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 818 | 404557,89 | 2285187,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 819 | 404558,16 | 2285187,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 820 | 404558,67 | 2285186,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 821 | 404559,33 | 2285186,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 806 | 404560,04 | 2285186,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 822 | 405769,46 | 2284672,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 823 | 405770,12 | 2284672,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 824 | 405770,62 | 2284673,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 825 | 405770,90 | 2284673,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 826 | 405770,90 | 2284674,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 827 | 405770,62 | 2284675,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 828 | 405770,12 | 2284675,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 829 | 405769,46 | 2284675,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 830 | 405768,74 | 2284675,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 831 | 405768,08 | 2284675,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 832 | 405767,57 | 2284675,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 833 | 405767,30 | 2284674,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 834 | 405767,30 | 2284673,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 835 | 405767,57 | 2284673,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 836 | 405768,08 | 2284672,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 837 | 405768,74 | 2284672,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 822 | 405769,46 | 2284672,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 838 | 405222,32 | 2284900,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 839 | 405222,32 | 2284901,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 840 | 405222,04 | 2284901,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 841 | 405221,54 | 2284902,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 842 | 405220,88 | 2284902,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 843 | 405220,16 | 2284902,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 844 | 405219,50 | 2284902,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 845 | 405218,99 | 2284901,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 846 | 405218,72 | 2284901,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 847 | 405218,72 | 2284900,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 848 | 405218,99 | 2284899,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 849 | 405219,50 | 2284899,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 850 | 405220,16 | 2284898,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 851 | 405220,88 | 2284898,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 852 | 405221,54 | 2284899,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 853 | 405222,04 | 2284899,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 838 | 405222,32 | 2284900,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 854 | 404764,56 | 2285148,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 855 | 404764,56 | 2285148,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 856 | 404764,29 | 2285149,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 857 | 404763,78 | 2285149,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 858 | 404763,12 | 2285150,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 859 | 404762,40 | 2285150,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 860 | 404761,74 | 2285149,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 861 | 404761,24 | 2285149,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 862 | 404760,96 | 2285148,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 863 | 404760,96 | 2285148,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 864 | 404761,24 | 2285147,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 865 | 404761,74 | 2285146,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 866 | 404762,40 | 2285146,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 867 | 404763,12 | 2285146,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 868 | 404763,78 | 2285146,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 869 | 404764,29 | 2285147,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 854 | 404764,56 | 2285148,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 870 | 404743,14 | 2285102,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 871 | 404743,14 | 2285103,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 872 | 404742,86 | 2285104,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 873 | 404742,36 | 2285104,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 874 | 404741,70 | 2285105,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 875 | 404740,98 | 2285105,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 876 | 404740,32 | 2285104,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 877 | 404739,81 | 2285104,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 878 | 404739,54 | 2285103,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 879 | 404739,54 | 2285102,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 880 | 404739,81 | 2285102,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 881 | 404740,32 | 2285101,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 882 | 404740,98 | 2285101,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 883 | 404741,70 | 2285101,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 884 | 404742,36 | 2285101,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 885 | 404742,86 | 2285102,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 870 | 404743,14 | 2285102,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 886 | 405327,54 | 2284879,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 887 | 405327,54 | 2284880,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 888 | 405327,26 | 2284881,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 889 | 405326,76 | 2284881,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 890 | 405326,09 | 2284881,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 891 | 405325,38 | 2284881,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 892 | 405324,72 | 2284881,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 893 | 405324,21 | 2284881,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 894 | 405323,94 | 2284880,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 895 | 405323,94 | 2284879,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 896 | 405324,21 | 2284879,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 897 | 405324,72 | 2284878,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 898 | 405325,38 | 2284878,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 899 | 405326,09 | 2284878,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 900 | 405326,76 | 2284878,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 901 | 405327,26 | 2284879,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 886 | 405327,54 | 2284879,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 902 | 405040,83 | 2284982,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 903 | 405041,49 | 2284983,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 904 | 405042,00 | 2284983,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 905 | 405042,27 | 2284984,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 906 | 405042,27 | 2284985,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 907 | 405042,00 | 2284985,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 908 | 405041,49 | 2284986,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 909 | 405040,83 | 2284986,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 910 | 405040,12 | 2284986,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 911 | 405039,45 | 2284986,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 912 | 405038,95 | 2284985,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 913 | 405038,67 | 2284985,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 914 | 405038,67 | 2284984,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 915 | 405038,95 | 2284983,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 916 | 405039,45 | 2284983,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 917 | 405040,12 | 2284982,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 902 | 405040,83 | 2284982,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 918 | 405399,85 | 2284815,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 919 | 405399,85 | 2284816,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 920 | 405399,57 | 2284817,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 921 | 405399,07 | 2284817,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 922 | 405398,41 | 2284817,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 923 | 405397,69 | 2284817,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 924 | 405397,03 | 2284817,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 925 | 405396,52 | 2284817,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 926 | 405396,25 | 2284816,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 927 | 405396,25 | 2284815,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 928 | 405396,52 | 2284815,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 929 | 405397,03 | 2284814,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 930 | 405397,69 | 2284814,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 931 | 405398,41 | 2284814,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 932 | 405399,07 | 2284814,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 933 | 405399,57 | 2284815,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 918 | 405399,85 | 2284815,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 934 | 405026,42 | 2285020,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 935 | 405027,08 | 2285020,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 936 | 405027,59 | 2285021,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 937 | 405027,86 | 2285021,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 938 | 405027,86 | 2285022,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 939 | 405027,59 | 2285023,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 940 | 405027,08 | 2285023,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 941 | 405026,42 | 2285024,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 942 | 405025,71 | 2285024,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 943 | 405025,04 | 2285023,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 944 | 405024,54 | 2285023,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 945 | 405024,26 | 2285022,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 946 | 405024,26 | 2285021,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 947 | 405024,54 | 2285021,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 948 | 405025,04 | 2285020,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 949 | 405025,71 | 2285020,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 934 | 405026,42 | 2285020,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 950 | 405645,28 | 2284455,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 951 | 405645,28 | 2284456,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 952 | 405645,01 | 2284456,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 953 | 405644,50 | 2284457,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 954 | 405643,84 | 2284457,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 955 | 405643,12 | 2284457,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 956 | 405642,46 | 2284457,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 957 | 405641,96 | 2284456,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 958 | 405641,68 | 2284456,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 959 | 405641,68 | 2284455,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 960 | 405641,96 | 2284454,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 961 | 405642,46 | 2284454,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 962 | 405643,12 | 2284453,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 963 | 405643,84 | 2284453,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 964 | 405644,50 | 2284454,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 965 | 405645,01 | 2284454,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 950 | 405645,28 | 2284455,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 966 | 404508,46 | 2285231,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 967 | 404509,12 | 2285231,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 968 | 404509,62 | 2285232,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 969 | 404509,90 | 2285232,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 970 | 404509,90 | 2285233,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 971 | 404509,62 | 2285234,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 972 | 404509,12 | 2285234,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 973 | 404508,46 | 2285235,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 974 | 404507,74 | 2285235,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 975 | 404507,08 | 2285234,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 976 | 404506,57 | 2285234,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 977 | 404506,30 | 2285233,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 978 | 404506,30 | 2285232,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 979 | 404506,57 | 2285232,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 980 | 404507,08 | 2285231,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 981 | 404507,74 | 2285231,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 966 | 404508,46 | 2285231,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 982 | 405106,40 | 2284930,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 983 | 405107,07 | 2284930,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 984 | 405107,57 | 2284931,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 985 | 405107,85 | 2284932,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 986 | 405107,85 | 2284932,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 987 | 405107,57 | 2284933,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 988 | 405107,07 | 2284933,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 989 | 405106,40 | 2284934,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 990 | 405105,69 | 2284934,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 991 | 405105,03 | 2284933,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 992 | 405104,52 | 2284933,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 993 | 405104,25 | 2284932,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 994 | 405104,25 | 2284932,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 995 | 405104,52 | 2284931,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 996 | 405105,03 | 2284930,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 997 | 405105,69 | 2284930,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 982 | 405106,40 | 2284930,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 998 | 405477,87 | 2284809,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 999 | 405477,87 | 2284810,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1000 | 405477,60 | 2284811,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1001 | 405477,09 | 2284811,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1002 | 405476,43 | 2284811,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1003 | 405475,72 | 2284811,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1004 | 405475,05 | 2284811,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1005 | 405474,55 | 2284811,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1006 | 405474,27 | 2284810,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1007 | 405474,27 | 2284809,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1008 | 405474,55 | 2284809,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1009 | 405475,05 | 2284808,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1010 | 405475,72 | 2284808,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1011 | 405476,43 | 2284808,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1012 | 405477,09 | 2284808,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1013 | 405477,60 | 2284809,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 998 | 405477,87 | 2284809,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1014 | 406079,10 | 2284499,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1015 | 406079,76 | 2284499,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1016 | 406080,26 | 2284500,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1017 | 406080,54 | 2284501,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1018 | 406080,54 | 2284501,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1019 | 406080,26 | 2284502,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1020 | 406079,76 | 2284503,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1021 | 406079,10 | 2284503,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1022 | 406078,38 | 2284503,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1023 | 406077,72 | 2284503,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1024 | 406077,21 | 2284502,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1025 | 406076,94 | 2284501,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1026 | 406076,94 | 2284501,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1027 | 406077,21 | 2284500,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1028 | 406077,72 | 2284499,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1029 | 406078,38 | 2284499,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1014 | 406079,10 | 2284499,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1030 | 405578,14 | 2284733,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1031 | 405578,14 | 2284734,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1032 | 405577,86 | 2284734,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1033 | 405577,36 | 2284735,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1034 | 405576,69 | 2284735,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1035 | 405575,98 | 2284735,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1036 | 405575,32 | 2284735,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1037 | 405574,81 | 2284734,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1038 | 405574,54 | 2284734,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1039 | 405574,54 | 2284733,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1040 | 405574,81 | 2284732,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1041 | 405575,32 | 2284732,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1042 | 405575,98 | 2284732,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1043 | 405576,69 | 2284732,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1044 | 405577,36 | 2284732,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1045 | 405577,86 | 2284732,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1030 | 405578,14 | 2284733,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1046 | 405178,26 | 2284949,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1047 | 405178,26 | 2284950,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1048 | 405177,99 | 2284950,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1049 | 405177,48 | 2284951,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1050 | 405176,82 | 2284951,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1051 | 405176,11 | 2284951,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1052 | 405175,45 | 2284951,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1053 | 405174,94 | 2284950,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1054 | 405174,66 | 2284950,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1055 | 405174,66 | 2284949,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1056 | 405174,94 | 2284948,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1057 | 405175,45 | 2284948,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1058 | 405176,11 | 2284947,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1059 | 405176,82 | 2284947,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1060 | 405177,48 | 2284948,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1061 | 405177,99 | 2284948,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1046 | 405178,26 | 2284949,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1062 | 405621,89 | 2284740,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1063 | 405622,55 | 2284741,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1064 | 405623,06 | 2284741,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1065 | 405623,34 | 2284742,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1066 | 405623,34 | 2284742,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1067 | 405623,06 | 2284743,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1068 | 405622,55 | 2284744,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1069 | 405621,89 | 2284744,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1070 | 405621,18 | 2284744,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1071 | 405620,52 | 2284744,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1072 | 405620,01 | 2284743,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1073 | 405619,74 | 2284742,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1074 | 405619,74 | 2284742,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1075 | 405620,01 | 2284741,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1076 | 405620,52 | 2284741,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1077 | 405621,18 | 2284740,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1062 | 405621,89 | 2284740,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1078 | 404894,84 | 2285085,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1079 | 404894,84 | 2285086,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1080 | 404894,56 | 2285087,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1081 | 404894,05 | 2285087,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1082 | 404893,39 | 2285087,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1083 | 404892,68 | 2285087,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1084 | 404892,02 | 2285087,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1085 | 404891,51 | 2285087,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1086 | 404891,24 | 2285086,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1087 | 404891,24 | 2285085,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1088 | 404891,51 | 2285084,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1089 | 404892,02 | 2285084,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1090 | 404892,68 | 2285084,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1091 | 404893,39 | 2285084,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1092 | 404894,05 | 2285084,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1093 | 404894,56 | 2285084,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1078 | 404894,84 | 2285085,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1094 | 406687,99 | 2284125,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1095 | 406687,99 | 2284125,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1096 | 406687,80 | 2284126,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1097 | 406687,43 | 2284126,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1098 | 406686,95 | 2284126,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1099 | 406686,43 | 2284126,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1100 | 406685,96 | 2284126,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1101 | 406685,59 | 2284126,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1102 | 406685,39 | 2284125,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1103 | 406685,39 | 2284125,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1104 | 406685,59 | 2284124,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1105 | 406685,96 | 2284124,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1106 | 406686,43 | 2284124,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1107 | 406686,95 | 2284124,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1108 | 406687,43 | 2284124,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1109 | 406687,80 | 2284124,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1094 | 406687,99 | 2284125,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1110 | 406537,61 | 2284204,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1111 | 406537,61 | 2284205,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1112 | 406537,41 | 2284205,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1113 | 406537,04 | 2284205,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1114 | 406536,57 | 2284206,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1115 | 406536,05 | 2284206,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1116 | 406535,57 | 2284205,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1117 | 406535,20 | 2284205,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1118 | 406535,01 | 2284205,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1119 | 406535,01 | 2284204,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1120 | 406535,20 | 2284204,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1121 | 406535,57 | 2284203,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1122 | 406536,05 | 2284203,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1123 | 406536,57 | 2284203,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1124 | 406537,04 | 2284203,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1125 | 406537,41 | 2284204,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1110 | 406537,61 | 2284204,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1126 | 406835,09 | 2284045,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1127 | 406835,56 | 2284046,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1128 | 406835,93 | 2284046,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1129 | 406836,13 | 2284047,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1130 | 406836,13 | 2284047,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1131 | 406835,93 | 2284048,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1132 | 406835,56 | 2284048,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1133 | 406835,09 | 2284048,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1134 | 406834,57 | 2284048,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1135 | 406834,09 | 2284048,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1136 | 406833,72 | 2284048,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1137 | 406833,53 | 2284047,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1138 | 406833,53 | 2284047,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1139 | 406833,72 | 2284046,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1140 | 406834,09 | 2284046,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1141 | 406834,57 | 2284045,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1126 | 406835,09 | 2284045,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1142 | 407282,40 | 2283811,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1143 | 407282,40 | 2283811,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1144 | 407282,21 | 2283812,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1145 | 407281,84 | 2283812,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1146 | 407281,36 | 2283812,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1147 | 407280,85 | 2283812,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1148 | 407280,37 | 2283812,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1149 | 407280,00 | 2283812,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1150 | 407279,80 | 2283811,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1151 | 407279,80 | 2283811,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1152 | 407280,00 | 2283810,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1153 | 407280,37 | 2283810,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1154 | 407280,85 | 2283810,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1155 | 407281,36 | 2283810,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1156 | 407281,84 | 2283810,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1157 | 407282,21 | 2283810,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1142 | 407282,40 | 2283811,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1158 | 406984,50 | 2283968,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1159 | 406984,50 | 2283969,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1160 | 406984,30 | 2283969,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1161 | 406983,93 | 2283970,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1162 | 406983,46 | 2283970,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1163 | 406982,94 | 2283970,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1164 | 406982,46 | 2283970,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1165 | 406982,09 | 2283969,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1166 | 406981,90 | 2283969,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1167 | 406981,90 | 2283968,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1168 | 406982,09 | 2283968,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1169 | 406982,46 | 2283967,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1170 | 406982,94 | 2283967,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1171 | 406983,46 | 2283967,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1172 | 406983,93 | 2283967,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1173 | 406984,30 | 2283968,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1158 | 406984,50 | 2283968,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1174 | 407131,31 | 2283889,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1175 | 407131,78 | 2283889,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1176 | 407132,15 | 2283890,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1177 | 407132,35 | 2283890,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1178 | 407132,35 | 2283891,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1179 | 407132,15 | 2283891,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1180 | 407131,78 | 2283891,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1181 | 407131,31 | 2283892,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1182 | 407130,79 | 2283892,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1183 | 407130,31 | 2283891,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1184 | 407129,95 | 2283891,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1185 | 407129,75 | 2283891,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1186 | 407129,75 | 2283890,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1187 | 407129,95 | 2283890,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1188 | 407130,31 | 2283889,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1189 | 407130,79 | 2283889,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1174 | 407131,31 | 2283889,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1190 | 407342,15 | 2283944,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1191 | 407342,15 | 2283945,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1192 | 407342,00 | 2283945,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1193 | 407341,72 | 2283945,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1194 | 407341,35 | 2283945,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1195 | 407340,95 | 2283945,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1196 | 407340,58 | 2283945,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1197 | 407340,30 | 2283945,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1198 | 407340,15 | 2283945,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1199 | 407340,15 | 2283944,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1200 | 407340,30 | 2283944,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1201 | 407340,58 | 2283944,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1202 | 407340,95 | 2283943,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1203 | 407341,35 | 2283943,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1204 | 407341,72 | 2283944,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1205 | 407342,00 | 2283944,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1190 | 407342,15 | 2283944,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1206 | 406692,84 | 2284244,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1207 | 406693,21 | 2284244,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1208 | 406693,49 | 2284244,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1209 | 406693,64 | 2284245,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1210 | 406693,64 | 2284245,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1211 | 406693,49 | 2284246,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1212 | 406693,21 | 2284246,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1213 | 406692,84 | 2284246,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1214 | 406692,44 | 2284246,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1215 | 406692,07 | 2284246,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1216 | 406691,79 | 2284246,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1217 | 406691,64 | 2284245,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1218 | 406691,64 | 2284245,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1219 | 406691,79 | 2284244,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1220 | 406692,07 | 2284244,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1221 | 406692,44 | 2284244,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1206 | 406692,84 | 2284244,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1222 | 406881,10 | 2284158,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1223 | 406881,10 | 2284158,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1224 | 406880,95 | 2284159,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1225 | 406880,67 | 2284159,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1226 | 406880,30 | 2284159,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1227 | 406879,90 | 2284159,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1228 | 406879,53 | 2284159,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1229 | 406879,25 | 2284159,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1230 | 406879,10 | 2284158,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1231 | 406879,10 | 2284158,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1232 | 406879,25 | 2284158,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1233 | 406879,53 | 2284157,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1234 | 406879,90 | 2284157,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1235 | 406880,30 | 2284157,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1236 | 406880,67 | 2284157,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1237 | 406880,95 | 2284158,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1222 | 406881,10 | 2284158,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1238 | 406258,03 | 2284446,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1239 | 406258,39 | 2284446,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1240 | 406258,68 | 2284446,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1241 | 406258,83 | 2284447,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1242 | 406258,83 | 2284447,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1243 | 406258,68 | 2284447,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1244 | 406258,39 | 2284448,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1245 | 406258,03 | 2284448,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1246 | 406257,63 | 2284448,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1247 | 406257,26 | 2284448,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1248 | 406256,98 | 2284447,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1249 | 406256,83 | 2284447,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1250 | 406256,83 | 2284447,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1251 | 406256,98 | 2284446,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1252 | 406257,26 | 2284446,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1253 | 406257,63 | 2284446,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1238 | 406258,03 | 2284446,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1254 | 406490,69 | 2284339,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1255 | 406490,69 | 2284339,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1256 | 406490,54 | 2284340,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1257 | 406490,26 | 2284340,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1258 | 406489,89 | 2284340,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1259 | 406489,49 | 2284340,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1260 | 406489,12 | 2284340,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1261 | 406488,84 | 2284340,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1262 | 406488,69 | 2284339,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1263 | 406488,69 | 2284339,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1264 | 406488,84 | 2284339,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1265 | 406489,12 | 2284338,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1266 | 406489,49 | 2284338,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1267 | 406489,89 | 2284338,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1268 | 406490,26 | 2284338,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1269 | 406490,54 | 2284339,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1254 | 406490,69 | 2284339,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1270 | 406608,12 | 2284283,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1271 | 406608,49 | 2284283,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1272 | 406608,77 | 2284284,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1273 | 406608,92 | 2284284,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1274 | 406608,92 | 2284284,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1275 | 406608,77 | 2284285,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1276 | 406608,49 | 2284285,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1277 | 406608,12 | 2284285,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1278 | 406607,72 | 2284285,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1279 | 406607,35 | 2284285,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1280 | 406607,07 | 2284285,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1281 | 406606,92 | 2284284,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1282 | 406606,92 | 2284284,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1283 | 406607,07 | 2284284,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1284 | 406607,35 | 2284283,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1285 | 406607,72 | 2284283,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1270 | 406608,12 | 2284283,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1286 | 406729,73 | 2284228,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1287 | 406729,73 | 2284228,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1288 | 406729,58 | 2284229,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1289 | 406729,30 | 2284229,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1290 | 406728,93 | 2284229,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1291 | 406728,53 | 2284229,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1292 | 406728,16 | 2284229,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1293 | 406727,88 | 2284229,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1294 | 406727,73 | 2284228,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1295 | 406727,73 | 2284228,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1296 | 406727,88 | 2284228,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1297 | 406728,16 | 2284227,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1298 | 406728,53 | 2284227,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1299 | 406728,93 | 2284227,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1300 | 406729,30 | 2284227,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1301 | 406729,58 | 2284228,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1286 | 406729,73 | 2284228,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1302 | 406374,96 | 2284393,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1303 | 406374,96 | 2284393,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1304 | 406374,81 | 2284393,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1305 | 406374,53 | 2284394,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1306 | 406374,16 | 2284394,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1307 | 406373,77 | 2284394,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1308 | 406373,40 | 2284394,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1309 | 406373,12 | 2284393,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1310 | 406372,96 | 2284393,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1311 | 406372,96 | 2284393,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1312 | 406373,12 | 2284392,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1313 | 406373,40 | 2284392,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1314 | 406373,77 | 2284392,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1315 | 406374,16 | 2284392,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1316 | 406374,53 | 2284392,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1317 | 406374,81 | 2284392,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1302 | 406374,96 | 2284393,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1318 | 407192,89 | 2284013,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1319 | 407192,89 | 2284014,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1320 | 407192,74 | 2284014,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1321 | 407192,46 | 2284014,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1322 | 407192,09 | 2284015,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1323 | 407191,69 | 2284015,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1324 | 407191,33 | 2284014,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1325 | 407191,04 | 2284014,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1326 | 407190,89 | 2284014,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1327 | 407190,89 | 2284013,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1328 | 407191,04 | 2284013,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1329 | 407191,33 | 2284013,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1330 | 407191,69 | 2284013,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1331 | 407192,09 | 2284013,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1332 | 407192,46 | 2284013,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1333 | 407192,74 | 2284013,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1318 | 407192,89 | 2284013,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1334 | 407036,64 | 2284086,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1335 | 407036,64 | 2284086,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1336 | 407036,48 | 2284087,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1337 | 407036,20 | 2284087,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1338 | 407035,84 | 2284087,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1339 | 407035,44 | 2284087,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1340 | 407035,07 | 2284087,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1341 | 407034,79 | 2284087,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1342 | 407034,64 | 2284086,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1343 | 407034,64 | 2284086,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1344 | 407034,79 | 2284085,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1345 | 407035,07 | 2284085,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1346 | 407035,44 | 2284085,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1347 | 407035,84 | 2284085,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1348 | 407036,20 | 2284085,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1349 | 407036,48 | 2284085,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1334 | 407036,64 | 2284086,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1350 | 406704,53 | 2284235,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1351 | 406702,93 | 2284236,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1352 | 406702,23 | 2284234,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1353 | 406703,84 | 2284234,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1350 | 406704,53 | 2284235,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1354 | 406708,66 | 2284243,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1355 | 406707,10 | 2284244,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1356 | 406706,31 | 2284243,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1357 | 406707,88 | 2284242,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1354 | 406708,66 | 2284243,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1358 | 406703,43 | 2284241,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1359 | 406701,85 | 2284242,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1360 | 406701,11 | 2284240,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1361 | 406702,69 | 2284239,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1358 | 406703,43 | 2284241,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1362 | 406057,48 | 2284284,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1363 | 406057,72 | 2284284,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1364 | 406057,90 | 2284284,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1365 | 406057,99 | 2284284,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1366 | 406057,99 | 2284284,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1367 | 406057,90 | 2284285,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1368 | 406057,72 | 2284285,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1369 | 406057,48 | 2284285,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1370 | 406057,23 | 2284285,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1371 | 406056,99 | 2284285,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1372 | 406056,81 | 2284285,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1373 | 406056,71 | 2284284,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1374 | 406056,71 | 2284284,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1375 | 406056,81 | 2284284,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1376 | 406056,99 | 2284284,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1377 | 406057,23 | 2284284,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1362 | 406057,48 | 2284284,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1378 | 405924,60 | 2284297,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1379 | 405924,50 | 2284297,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1380 | 405924,32 | 2284297,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1381 | 405924,08 | 2284297,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1382 | 405923,83 | 2284297,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1383 | 405923,59 | 2284297,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1384 | 405923,41 | 2284297,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1385 | 405923,32 | 2284297,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1386 | 405923,32 | 2284297,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1387 | 405923,41 | 2284296,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1388 | 405923,59 | 2284296,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1389 | 405923,83 | 2284296,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1390 | 405924,08 | 2284296,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1391 | 405924,32 | 2284296,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1392 | 405924,50 | 2284296,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1393 | 405924,60 | 2284297,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1378 | 405924,60 | 2284297,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1394 | 406184,53 | 2284272,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1395 | 406184,43 | 2284273,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1396 | 406184,25 | 2284273,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1397 | 406184,02 | 2284273,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1398 | 406183,76 | 2284273,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1399 | 406183,53 | 2284273,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1400 | 406183,35 | 2284273,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1401 | 406183,25 | 2284272,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1402 | 406183,25 | 2284272,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1403 | 406183,35 | 2284272,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1404 | 406183,53 | 2284272,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1405 | 406183,76 | 2284272,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1406 | 406184,02 | 2284272,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1407 | 406184,25 | 2284272,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1408 | 406184,43 | 2284272,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1409 | 406184,53 | 2284272,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1394 | 406184,53 | 2284272,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1410 | 405576,11 | 2284329,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1411 | 405576,01 | 2284330,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1412 | 405575,83 | 2284330,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1413 | 405575,59 | 2284330,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1414 | 405575,34 | 2284330,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1415 | 405575,10 | 2284330,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1416 | 405574,92 | 2284330,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1417 | 405574,83 | 2284329,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1418 | 405574,83 | 2284329,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1419 | 405574,92 | 2284329,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1420 | 405575,10 | 2284329,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1421 | 405575,34 | 2284329,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1422 | 405575,59 | 2284329,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1423 | 405575,83 | 2284329,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1424 | 405576,01 | 2284329,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1425 | 405576,11 | 2284329,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1410 | 405576,11 | 2284329,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1426 | 405721,34 | 2284315,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1427 | 405721,58 | 2284315,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1428 | 405721,76 | 2284315,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1429 | 405721,86 | 2284316,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1430 | 405721,86 | 2284316,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1431 | 405721,76 | 2284316,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1432 | 405721,58 | 2284316,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1433 | 405721,34 | 2284316,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1434 | 405721,09 | 2284316,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1435 | 405720,85 | 2284316,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1436 | 405720,67 | 2284316,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1437 | 405720,58 | 2284316,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1438 | 405720,58 | 2284316,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1439 | 405720,67 | 2284315,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1440 | 405720,85 | 2284315,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1441 | 405721,09 | 2284315,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1426 | 405721,34 | 2284315,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1442 | 405814,10 | 2284306,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1443 | 405814,33 | 2284306,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1444 | 405814,51 | 2284307,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1445 | 405814,61 | 2284307,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1446 | 405814,61 | 2284307,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1447 | 405814,51 | 2284307,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1448 | 405814,33 | 2284308,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1449 | 405814,10 | 2284308,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1450 | 405813,84 | 2284308,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1451 | 405813,61 | 2284308,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1452 | 405813,43 | 2284307,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1453 | 405813,33 | 2284307,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1454 | 405813,33 | 2284307,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1455 | 405813,43 | 2284307,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1456 | 405813,61 | 2284306,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1457 | 405813,84 | 2284306,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1442 | 405814,10 | 2284306,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1458 | 406496,80 | 2284243,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1459 | 406496,70 | 2284243,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1460 | 406496,52 | 2284244,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1461 | 406496,29 | 2284244,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1462 | 406496,03 | 2284244,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1463 | 406495,80 | 2284244,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1464 | 406495,62 | 2284243,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1465 | 406495,52 | 2284243,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1466 | 406495,52 | 2284243,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1467 | 406495,62 | 2284243,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1468 | 406495,80 | 2284242,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1469 | 406496,03 | 2284242,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1470 | 406496,29 | 2284242,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1471 | 406496,52 | 2284242,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1472 | 406496,70 | 2284243,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1473 | 406496,80 | 2284243,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1458 | 406496,80 | 2284243,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1474 | 406406,74 | 2284252,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1475 | 406406,64 | 2284252,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1476 | 406406,46 | 2284252,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1477 | 406406,22 | 2284252,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1478 | 406405,97 | 2284252,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1479 | 406405,74 | 2284252,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1480 | 406405,56 | 2284252,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1481 | 406405,46 | 2284252,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1482 | 406405,46 | 2284251,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1483 | 406405,56 | 2284251,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1484 | 406405,74 | 2284251,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1485 | 406405,97 | 2284251,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1486 | 406406,22 | 2284251,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1487 | 406406,46 | 2284251,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1488 | 406406,64 | 2284251,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1489 | 406406,74 | 2284251,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1474 | 406406,74 | 2284252,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1490 | 406077,80 | 2284847,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1491 | 406078,80 | 2284847,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1492 | 406078,77 | 2284848,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1493 | 406077,77 | 2284848,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1490 | 406077,80 | 2284847,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1494 | 406650,84 | 2284291,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1495 | 406650,82 | 2284292,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1496 | 406649,82 | 2284292,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1497 | 406649,84 | 2284291,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1494 | 406650,84 | 2284291,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1498 | 405326,71 | 2285561,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1499 | 405326,69 | 2285562,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1500 | 405325,69 | 2285562,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1501 | 405325,71 | 2285561,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1498 | 405326,71 | 2285561,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1502 | 406056,81 | 2284868,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1503 | 406057,81 | 2284868,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1504 | 406057,79 | 2284869,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1505 | 406056,79 | 2284869,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1502 | 406056,81 | 2284868,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1506 | 413348,53 | 2282806,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1507 | 413389,54 | 2282998,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1508 | 413401,13 | 2282995,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1509 | 413417,35 | 2283031,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1510 | 413408,23 | 2283039,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1511 | 413046,11 | 2283176,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1512 | 413098,85 | 2283205,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1513 | 413066,14 | 2283232,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1514 | 412963,97 | 2283316,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1515 | 412938,43 | 2283400,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1516 | 412871,16 | 2283496,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1517 | 412871,16 | 2283539,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1518 | 412783,09 | 2283602,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1519 | 412497,90 | 2283790,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1520 | 412328,14 | 2283899,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1521 | 412256,80 | 2283981,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1522 | 412249,74 | 2284044,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1523 | 412246,29 | 2284046,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1524 | 412230,35 | 2284058,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1525 | 412205,97 | 2284082,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1526 | 412163,45 | 2284118,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1527 | 412152,20 | 2284127,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1528 | 412144,53 | 2284130,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1529 | 412136,27 | 2284133,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1530 | 412122,51 | 2284136,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1531 | 412107,51 | 2284138,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1532 | 412082,96 | 2284139,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1533 | 412055,62 | 2284142,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1534 | 412017,06 | 2284147,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1535 | 412004,45 | 2284148,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1536 | 411993,93 | 2284152,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1537 | 411993,37 | 2284152,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1538 | 411990,49 | 2284154,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1539 | 411979,27 | 2284161,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1540 | 411955,43 | 2284178,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1541 | 411931,14 | 2284200,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1542 | 411914,63 | 2284219,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1543 | 411904,42 | 2284243,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1544 | 411891,06 | 2284272,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1545 | 411878,48 | 2284308,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1546 | 411869,83 | 2284334,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1547 | 411858,05 | 2284359,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1548 | 411848,62 | 2284376,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1549 | 411840,76 | 2284385,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1550 | 411820,63 | 2284410,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1551 | 411811,95 | 2284422,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1552 | 411809,22 | 2284431,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1553 | 411809,22 | 2284448,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1554 | 411806,48 | 2284461,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1555 | 411802,83 | 2284478,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1556 | 411795,52 | 2284493,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1557 | 411788,67 | 2284503,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1558 | 411774,72 | 2284512,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1559 | 411759,70 | 2284518,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1560 | 411735,76 | 2284523,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1561 | 411721,83 | 2284524,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1562 | 411709,97 | 2284523,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1563 | 411688,32 | 2284518,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1564 | 411670,79 | 2284512,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1565 | 411634,18 | 2284501,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1566 | 411592,87 | 2284490,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1567 | 411548,55 | 2284481,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1568 | 411498,35 | 2284476,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1569 | 411482,51 | 2284476,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1570 | 411467,84 | 2284478,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1571 | 411456,70 | 2284482,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1572 | 411455,48 | 2284483,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1573 | 411453,25 | 2284484,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1574 | 411433,31 | 2284495,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1575 | 411415,71 | 2284508,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1576 | 411403,98 | 2284519,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1577 | 411379,35 | 2284545,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1578 | 411330,36 | 2284592,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1579 | 411302,80 | 2284636,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1580 | 411282,13 | 2284680,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1581 | 411254,95 | 2284722,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1582 | 411229,54 | 2284750,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1583 | 411204,14 | 2284777,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1584 | 411131,05 | 2284866,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1585 | 411099,86 | 2284904,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1586 | 411079,85 | 2284920,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1587 | 411052,73 | 2284932,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1588 | 411008,19 | 2284944,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1589 | 410998,39 | 2284931,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1590 | 410945,18 | 2284860,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1591 | 410920,68 | 2284827,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1592 | 410861,15 | 2284748,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1593 | 410856,29 | 2284751,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1594 | 410915,88 | 2284831,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1595 | 410940,38 | 2284864,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1596 | 410993,59 | 2284935,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1597 | 411001,91 | 2284946,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1598 | 411000,58 | 2284946,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1599 | 410952,97 | 2284957,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1600 | 410931,55 | 2284963,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1601 | 410914,88 | 2284967,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1602 | 410912,31 | 2284969,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1603 | 410911,44 | 2284969,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1604 | 410885,25 | 2284982,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1605 | 410853,70 | 2285001,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1606 | 410845,12 | 2285006,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1607 | 410839,97 | 2285012,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1608 | 410836,22 | 2285023,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1609 | 410797,25 | 2285016,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1610 | 410749,38 | 2285030,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1611 | 410680,99 | 2285070,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1612 | 410627,27 | 2285099,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1613 | 410577,32 | 2285092,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1614 | 410551,74 | 2285107,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1615 | 410539,34 | 2285096,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1616 | 410503,67 | 2285087,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1617 | 410478,86 | 2285086,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1618 | 410448,63 | 2285069,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1619 | 410433,12 | 2285081,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1620 | 410420,71 | 2285091,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1621 | 410427,69 | 2285117,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1622 | 410450,18 | 2285145,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1623 | 410494,37 | 2285166,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1624 | 410483,51 | 2285181,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1625 | 410420,03 | 2285194,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1626 | 410346,31 | 2285136,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1627 | 410313,79 | 2285127,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1628 | 410275,30 | 2285139,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1629 | 410196,15 | 2285165,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1630 | 410184,64 | 2285189,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1631 | 410138,04 | 2285222,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1632 | 410128,73 | 2285255,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1633 | 410107,90 | 2285266,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1634 | 410073,91 | 2285319,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1635 | 410146,56 | 2285333,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1636 | 410199,28 | 2285342,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1637 | 410227,14 | 2285330,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1638 | 410274,59 | 2285293,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1639 | 410290,40 | 2285279,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1640 | 410323,54 | 2285272,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1641 | 410371,74 | 2285261,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1642 | 410410,90 | 2285261,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1643 | 410439,51 | 2285265,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1644 | 410419,93 | 2285322,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1645 | 410355,92 | 2285327,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1646 | 410291,91 | 2285367,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1647 | 410247,48 | 2285431,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1648 | 410181,96 | 2285474,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1649 | 410157,11 | 2285476,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1650 | 410141,29 | 2285482,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1651 | 410129,24 | 2285516,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1652 | 410096,11 | 2285519,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1653 | 410056,20 | 2285521,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1654 | 409988,42 | 2285563,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1655 | 409985,40 | 2285586,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1656 | 409990,68 | 2285601,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1657 | 410031,34 | 2285560,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1658 | 410069,00 | 2285552,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1659 | 410091,59 | 2285559,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1660 | 410110,42 | 2285551,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1661 | 410139,03 | 2285541,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1662 | 410175,18 | 2285528,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1663 | 410190,24 | 2285498,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1664 | 410225,64 | 2285491,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1665 | 410209,82 | 2285535,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1666 | 410170,15 | 2285577,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1667 | 410095,60 | 2285628,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1668 | 410038,25 | 2285654,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1669 | 409995,24 | 2285697,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1670 | 409988,55 | 2285721,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1671 | 409974,21 | 2285781,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1672 | 409947,45 | 2285812,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1673 | 409901,48 | 2285875,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1674 | 409877,63 | 2285892,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1675 | 409835,06 | 2285913,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1676 | 409778,01 | 2285911,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1677 | 409715,85 | 2285945,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1678 | 409684,92 | 2285980,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1679 | 409653,41 | 2285996,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1680 | 409540,16 | 2286010,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1681 | 409433,46 | 2286016,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1682 | 409328,72 | 2286063,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1683 | 409277,63 | 2286134,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1684 | 409278,50 | 2286183,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1685 | 409272,20 | 2286240,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1686 | 409250,06 | 2286281,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1687 | 409196,74 | 2286335,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1688 | 409166,55 | 2286345,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1689 | 409128,19 | 2286351,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1690 | 409096,20 | 2286374,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1691 | 409077,14 | 2286415,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1692 | 409043,78 | 2286451,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1693 | 409012,07 | 2286473,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1694 | 409012,07 | 2286500,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1695 | 408997,52 | 2286499,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1696 | 408981,19 | 2286498,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1697 | 408964,19 | 2286501,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1698 | 408945,65 | 2286508,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1699 | 408922,35 | 2286518,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1700 | 408876,93 | 2286543,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1701 | 408857,31 | 2286554,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1702 | 408843,59 | 2286565,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1703 | 408831,17 | 2286577,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1704 | 408818,74 | 2286594,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1705 | 408799,79 | 2286624,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1706 | 408766,99 | 2286683,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1707 | 408755,33 | 2286704,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1708 | 408740,71 | 2286747,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1709 | 408730,25 | 2286774,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1710 | 408719,79 | 2286792,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1711 | 408712,60 | 2286804,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1712 | 408700,84 | 2286812,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1713 | 408688,41 | 2286816,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1714 | 408669,46 | 2286819,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1715 | 408595,23 | 2286818,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1716 | 408548,38 | 2286813,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1717 | 408493,32 | 2286811,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1718 | 408449,76 | 2286807,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1719 | 408414,42 | 2286807,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1720 | 408399,93 | 2286808,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1721 | 408368,39 | 2286810,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1722 | 408323,68 | 2286813,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1723 | 408283,45 | 2286813,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1724 | 408256,83 | 2286810,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1725 | 408231,99 | 2286804,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1726 | 408216,61 | 2286794,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1727 | 408192,36 | 2286769,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1728 | 408180,35 | 2286750,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1729 | 408171,61 | 2286740,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1730 | 408167,06 | 2286737,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1731 | 408161,74 | 2286735,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1732 | 408153,01 | 2286733,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1733 | 408142,38 | 2286733,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1734 | 408134,02 | 2286736,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1735 | 408124,91 | 2286739,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1736 | 408110,37 | 2286750,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1737 | 408082,37 | 2286770,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1738 | 408063,90 | 2286784,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1739 | 408062,89 | 2286785,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1740 | 408049,00 | 2286796,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1741 | 408039,47 | 2286810,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1742 | 408028,75 | 2286832,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1743 | 408018,02 | 2286863,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1744 | 408003,13 | 2286893,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1745 | 407985,85 | 2286911,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1746 | 407970,95 | 2286923,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1747 | 407944,99 | 2286938,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1748 | 407939,19 | 2286941,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1749 | 407894,66 | 2286964,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1750 | 407826,77 | 2286985,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1751 | 407754,14 | 2287005,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1752 | 407709,61 | 2287011,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1753 | 407673,22 | 2287014,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1754 | 407618,92 | 2287012,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1755 | 407570,67 | 2287007,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1756 | 407548,14 | 2287007,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1757 | 407527,66 | 2287012,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1758 | 407507,18 | 2287029,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1759 | 407489,43 | 2287042,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1760 | 407473,73 | 2287056,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1761 | 407456,66 | 2287070,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1762 | 407436,66 | 2287085,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1763 | 407417,65 | 2287092,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1764 | 407380,26 | 2287102,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1765 | 407364,55 | 2287107,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1766 | 407353,07 | 2287114,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1767 | 407340,80 | 2287129,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1768 | 407333,74 | 2287137,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1769 | 407324,23 | 2287146,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1770 | 407317,54 | 2287150,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1771 | 407264,66 | 2287051,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1772 | 407227,72 | 2286969,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1773 | 407214,74 | 2286941,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1774 | 407164,39 | 2286864,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1775 | 407141,98 | 2286823,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1776 | 407128,65 | 2286799,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1777 | 407112,45 | 2286761,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1778 | 407097,53 | 2286735,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1779 | 407084,08 | 2286713,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1780 | 407074,01 | 2286683,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1781 | 407066,38 | 2286655,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1782 | 407060,63 | 2286626,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1783 | 407058,37 | 2286612,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1784 | 407054,17 | 2286585,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1785 | 407049,71 | 2286551,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1786 | 407049,72 | 2286526,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1787 | 407049,28 | 2286489,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1788 | 407051,95 | 2286469,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1789 | 407054,01 | 2286453,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1790 | 407055,78 | 2286437,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1791 | 407057,99 | 2286430,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1792 | 407059,01 | 2286425,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1793 | 407061,17 | 2286417,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1794 | 407333,67 | 2286292,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1795 | 407388,52 | 2286268,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1796 | 407450,05 | 2286240,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1797 | 407457,36 | 2286237,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1798 | 407518,43 | 2286206,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1799 | 407615,72 | 2286153,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1800 | 407616,62 | 2286152,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1801 | 407693,03 | 2286108,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1802 | 407782,36 | 2286058,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1803 | 407784,21 | 2286057,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1804 | 407947,07 | 2285966,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1805 | 407947,90 | 2285965,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1806 | 408115,60 | 2285870,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1807 | 408116,70 | 2285870,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1808 | 408232,91 | 2285803,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1809 | 408255,64 | 2285789,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1810 | 408263,33 | 2285788,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1811 | 408272,81 | 2285794,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1812 | 408276,50 | 2285803,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1813 | 408317,91 | 2285932,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1814 | 408322,91 | 2285946,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1815 | 408329,51 | 2285958,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1816 | 408339,23 | 2285962,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1817 | 408348,60 | 2285961,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1818 | 408383,92 | 2285943,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1819 | 408384,93 | 2285942,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1820 | 408397,21 | 2285936,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1821 | 408544,75 | 2285855,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1822 | 408546,04 | 2285854,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1823 | 408675,81 | 2285777,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1824 | 408711,60 | 2285755,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1825 | 408719,16 | 2285750,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1826 | 408823,53 | 2285687,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1827 | 408826,30 | 2285685,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1828 | 408960,17 | 2285604,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1829 | 408985,71 | 2285588,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1830 | 408991,44 | 2285585,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1831 | 409141,68 | 2285490,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1832 | 409143,37 | 2285489,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1833 | 409298,76 | 2285391,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1834 | 409300,33 | 2285390,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1835 | 409450,88 | 2285292,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1836 | 409450,91 | 2285292,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1837 | 409602,85 | 2285195,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1838 | 409605,74 | 2285194,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1839 | 409773,41 | 2285085,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1840 | 409773,45 | 2285085,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1841 | 409927,35 | 2284986,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1842 | 409927,53 | 2284986,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1843 | 410079,28 | 2284890,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1844 | 410084,75 | 2284887,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1845 | 410237,11 | 2284788,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1846 | 410237,13 | 2284788,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1847 | 410242,17 | 2284785,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1848 | 410372,63 | 2284701,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1849 | 410449,60 | 2284653,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1850 | 410494,55 | 2284625,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1851 | 410500,29 | 2284621,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1852 | 410576,25 | 2284573,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1853 | 410618,72 | 2284547,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1854 | 410699,47 | 2284499,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1855 | 410835,90 | 2284419,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1856 | 410993,25 | 2284327,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1857 | 411044,42 | 2284298,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1858 | 411242,48 | 2284183,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1859 | 411457,54 | 2284057,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1860 | 411773,90 | 2283873,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1861 | 411948,66 | 2283771,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1862 | 411948,66 | 2283778,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1863 | 411953,67 | 2283796,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1864 | 411920,73 | 2283890,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1865 | 411894,72 | 2283917,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1866 | 411906,66 | 2283949,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1867 | 411957,71 | 2283935,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1868 | 412127,32 | 2283832,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1869 | 412104,43 | 2283800,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1870 | 412077,72 | 2283770,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1871 | 412116,09 | 2283749,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1872 | 412160,16 | 2283705,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1873 | 412216,97 | 2283675,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1874 | 412255,72 | 2283660,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1875 | 412290,03 | 2283644,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1876 | 412373,34 | 2283601,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1877 | 412387,88 | 2283591,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1878 | 412475,95 | 2283562,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1879 | 412500,16 | 2283553,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1880 | 412536,86 | 2283545,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1881 | 412577,22 | 2283530,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1882 | 412599,24 | 2283503,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1883 | 412623,74 | 2283473,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1884 | 412648,63 | 2283453,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1885 | 412673,51 | 2283432,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1886 | 412705,62 | 2283403,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1887 | 412737,74 | 2283374,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1888 | 412772,15 | 2283319,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1889 | 412805,44 | 2283278,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1890 | 412847,44 | 2283252,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1891 | 412840,75 | 2283236,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1892 | 412866,01 | 2283220,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1893 | 412882,82 | 2283202,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1894 | 412894,20 | 2283187,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1895 | 412897,94 | 2283181,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1896 | 412902,70 | 2283173,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1897 | 412909,84 | 2283157,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1898 | 412914,44 | 2283142,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1899 | 412916,78 | 2283125,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1900 | 412915,83 | 2283107,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1901 | 412912,60 | 2283086,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1902 | 412939,93 | 2283050,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1903 | 413177,30 | 2282957,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1904 | 413162,25 | 2282928,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1905 | 413139,16 | 2282931,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1906 | 413134,18 | 2282906,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1907 | 413241,12 | 2282869,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1908 | 413230,76 | 2282822,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1909 | 413310,01 | 2282807,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1910 | 413329,27 | 2282807,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1506 | 413348,53 | 2282806,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1911 | 413339,98 | 2283002,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1912 | 413340,61 | 2283004,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1913 | 413337,06 | 2283005,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1914 | 413336,47 | 2283003,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1911 | 413339,98 | 2283002,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 1915 | 412351,33 | 2280047,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1916 | 412413,26 | 2280051,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1917 | 412460,88 | 2280060,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1918 | 412549,48 | 2280072,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1919 | 412687,40 | 2280048,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1920 | 412709,08 | 2280110,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1921 | 412724,11 | 2280121,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1922 | 412790,10 | 2280236,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1923 | 412825,01 | 2280348,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1924 | 412742,01 | 2280380,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1925 | 412456,13 | 2280491,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1926 | 412439,46 | 2280495,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1927 | 412277,41 | 2280536,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1928 | 412279,45 | 2280665,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1929 | 412364,20 | 2280658,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1930 | 412364,02 | 2280726,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1931 | 412362,29 | 2280765,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1932 | 412261,04 | 2280773,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1933 | 412240,26 | 2280922,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1934 | 412066,39 | 2280965,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1935 | 411871,65 | 2281013,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1936 | 411775,94 | 2281021,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1937 | 411681,97 | 2281120,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1938 | 411617,72 | 2281178,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1939 | 411534,19 | 2281225,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1940 | 411466,04 | 2281320,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1941 | 411394,26 | 2281360,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1942 | 411306,23 | 2281347,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1943 | 411243,77 | 2281293,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1944 | 411064,21 | 2281232,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1945 | 411039,73 | 2281165,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1946 | 410967,53 | 2281094,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1947 | 410905,54 | 2281062,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1948 | 410866,41 | 2281041,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1949 | 410842,02 | 2281007,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1950 | 410822,71 | 2280953,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1951 | 410819,16 | 2280918,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1952 | 410778,50 | 2280909,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1953 | 410574,23 | 2280904,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1954 | 410503,09 | 2280897,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1955 | 410444,30 | 2280872,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1956 | 410338,67 | 2280999,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1957 | 410295,21 | 2281037,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1958 | 410267,80 | 2281079,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1959 | 410245,45 | 2281169,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1960 | 410188,18 | 2281179,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1961 | 410092,30 | 2281465,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1962 | 410083,45 | 2281461,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1963 | 410067,05 | 2281449,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1964 | 410055,90 | 2281428,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1965 | 409971,98 | 2281393,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1966 | 409935,02 | 2281392,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1967 | 409906,73 | 2281417,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1968 | 409900,95 | 2281433,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1969 | 409901,48 | 2281573,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1970 | 409901,48 | 2281773,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1971 | 409904,17 | 2282204,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1972 | 409909,17 | 2282204,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1973 | 409917,22 | 2282204,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1974 | 409917,42 | 2282276,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1975 | 409972,81 | 2282277,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1976 | 410030,84 | 2282276,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1977 | 410030,84 | 2282283,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1978 | 410018,63 | 2282283,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1979 | 410017,56 | 2282325,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1980 | 410015,02 | 2282425,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1981 | 410000,58 | 2282425,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1982 | 410000,66 | 2282431,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1983 | 410001,70 | 2282505,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1984 | 409912,96 | 2282506,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1985 | 409908,43 | 2282506,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1986 | 409908,43 | 2282425,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1987 | 409908,43 | 2282379,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1988 | 409902,43 | 2282380,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1989 | 409902,43 | 2282713,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1990 | 409908,43 | 2282713,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1991 | 409922,46 | 2282716,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1992 | 409966,11 | 2282737,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1993 | 409967,44 | 2282768,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1994 | 409923,78 | 2282779,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1995 | 409922,49 | 2282800,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1996 | 410169,73 | 2282790,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1997 | 410252,80 | 2282787,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1998 | 410482,79 | 2282780,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1999 | 410482,79 | 2283076,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2000 | 410467,32 | 2283093,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2001 | 410535,65 | 2283077,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2002 | 410525,74 | 2283025,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2003 | 410524,14 | 2282996,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2004 | 410548,23 | 2282969,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2005 | 410563,48 | 2282936,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2006 | 410571,58 | 2282901,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2007 | 410965,64 | 2282895,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2008 | 411014,94 | 2282895,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2009 | 410994,47 | 2283185,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2010 | 410556,60 | 2283259,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2011 | 410543,26 | 2283288,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2012 | 410443,72 | 2283309,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2013 | 410205,36 | 2283358,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2014 | 410103,79 | 2283378,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2015 | 410117,08 | 2283371,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2016 | 410145,12 | 2283355,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2017 | 410161,18 | 2283347,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2018 | 410203,09 | 2283339,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2019 | 410201,75 | 2283328,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2020 | 410113,37 | 2283345,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2021 | 410087,69 | 2283361,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2022 | 410056,60 | 2283387,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2023 | 410002,21 | 2283397,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2024 | 410004,20 | 2283411,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2025 | 409935,05 | 2283442,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2026 | 409901,70 | 2283450,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2027 | 409855,50 | 2283461,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2028 | 409805,80 | 2283472,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2029 | 409797,50 | 2283465,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2030 | 409755,27 | 2283474,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2031 | 409718,80 | 2283483,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2032 | 409691,86 | 2283487,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2033 | 409666,17 | 2283492,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2034 | 409600,31 | 2283504,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2035 | 409494,96 | 2283551,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2036 | 409442,50 | 2283575,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2037 | 409345,46 | 2283646,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2038 | 409325,55 | 2283656,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2039 | 409325,20 | 2283659,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2040 | 409246,23 | 2283698,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2041 | 408683,42 | 2283979,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2042 | 408683,38 | 2283981,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2043 | 408682,78 | 2283981,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2044 | 408683,35 | 2283982,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2045 | 408645,62 | 2284001,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2046 | 408643,11 | 2284002,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2047 | 408644,84 | 2284007,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2048 | 408423,42 | 2284121,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2049 | 408399,82 | 2284126,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2050 | 407869,11 | 2284387,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2051 | 407867,86 | 2284384,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2052 | 407865,51 | 2284380,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2053 | 407870,42 | 2284377,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2054 | 407808,69 | 2284295,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2055 | 407808,56 | 2284295,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2056 | 407671,46 | 2284131,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2057 | 407669,87 | 2284129,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2058 | 407578,09 | 2284010,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2059 | 407577,21 | 2284009,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2060 | 407508,78 | 2283924,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2061 | 407442,48 | 2283843,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2062 | 407377,31 | 2283763,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2063 | 407335,71 | 2283711,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2064 | 407201,33 | 2283544,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2065 | 407142,21 | 2283473,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2066 | 407113,73 | 2283440,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2067 | 407073,58 | 2283396,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2068 | 407008,27 | 2283327,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2069 | 406945,59 | 2283261,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2070 | 406885,59 | 2283199,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2071 | 406862,80 | 2283175,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2072 | 406808,87 | 2283117,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2073 | 406708,97 | 2283011,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2074 | 406579,06 | 2282873,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2075 | 406619,23 | 2282834,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2076 | 406693,80 | 2282765,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2077 | 406897,03 | 2282595,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2078 | 407099,21 | 2282537,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2079 | 407254,86 | 2282562,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2080 | 407925,36 | 2282538,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2081 | 408378,76 | 2282522,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2082 | 408376,69 | 2282217,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2083 | 408376,59 | 2282197,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2084 | 408546,59 | 2282205,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2085 | 408545,05 | 2282286,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2086 | 408431,48 | 2282367,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2087 | 408448,46 | 2282390,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2088 | 408561,75 | 2282310,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2089 | 408522,13 | 2282592,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2090 | 408447,85 | 2283120,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2091 | 408454,50 | 2283124,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2092 | 408460,45 | 2283163,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2093 | 408929,15 | 2283021,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2094 | 408947,19 | 2283101,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2095 | 409400,25 | 2283083,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2096 | 409457,85 | 2283035,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2097 | 409485,13 | 2283023,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2098 | 409498,37 | 2283038,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2099 | 409498,22 | 2283038,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2100 | 409498,22 | 2283039,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2101 | 409498,36 | 2283039,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2102 | 409498,41 | 2283039,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2103 | 409498,78 | 2283040,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2104 | 409499,02 | 2283040,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2105 | 409499,26 | 2283040,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2106 | 409499,77 | 2283040,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2107 | 409499,98 | 2283040,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2108 | 409503,32 | 2283044,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2109 | 409521,51 | 2283044,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2110 | 409553,84 | 2282986,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2111 | 409630,63 | 2282946,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2112 | 409686,21 | 2282906,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2113 | 409726,62 | 2282894,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2114 | 409773,10 | 2282852,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2115 | 409850,40 | 2282815,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2116 | 409843,33 | 2282754,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2117 | 409872,05 | 2282651,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2118 | 409885,26 | 2282604,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2119 | 409879,20 | 2281831,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2120 | 409822,68 | 2281839,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2121 | 409826,92 | 2281568,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2122 | 409852,89 | 2281568,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2123 | 409856,28 | 2281521,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2124 | 409856,62 | 2281513,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2125 | 409864,43 | 2281398,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2126 | 409962,34 | 2281164,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2127 | 409978,52 | 2281152,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2128 | 409986,31 | 2281138,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2129 | 410013,83 | 2281080,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2130 | 409981,86 | 2280972,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2131 | 409946,14 | 2280977,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2132 | 409944,43 | 2280964,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2133 | 409934,01 | 2280956,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2134 | 409951,94 | 2280903,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2135 | 409961,56 | 2280903,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2136 | 409961,56 | 2280859,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2137 | 409905,85 | 2280785,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2138 | 409853,20 | 2280764,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2139 | 409854,34 | 2280713,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2140 | 409854,90 | 2280688,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2141 | 409897,23 | 2280674,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2142 | 410041,14 | 2280713,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2143 | 410027,59 | 2280563,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2144 | 410085,16 | 2280553,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2145 | 410137,65 | 2280707,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2146 | 410060,00 | 2280774,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2147 | 410152,08 | 2280801,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2148 | 410291,66 | 2280796,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2149 | 410449,20 | 2280838,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2150 | 410581,54 | 2280868,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2151 | 410713,41 | 2280837,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2152 | 410721,84 | 2280801,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2153 | 410777,97 | 2280788,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2154 | 410878,83 | 2280799,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2155 | 410968,43 | 2280810,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2156 | 411099,86 | 2280783,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2157 | 411288,98 | 2280773,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2158 | 411471,80 | 2280743,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2159 | 411472,46 | 2280695,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2160 | 411536,68 | 2280663,06 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2161 | 411580,34 | 2280626,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2162 | 411586,24 | 2280613,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2163 | 411605,65 | 2280607,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2164 | 411605,65 | 2280600,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2165 | 411626,82 | 2280602,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2166 | 411666,07 | 2280590,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2167 | 411674,01 | 2280581,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2168 | 411695,18 | 2280577,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2169 | 411723,72 | 2280585,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2170 | 411764,86 | 2280578,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2171 | 411791,23 | 2280578,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2172 | 411822,36 | 2280562,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2173 | 411858,48 | 2280543,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2174 | 411888,15 | 2280528,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2175 | 411903,31 | 2280538,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2176 | 411926,96 | 2280598,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2177 | 411945,02 | 2280666,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2178 | 411956,95 | 2280713,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2179 | 411974,72 | 2280741,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2180 | 412119,96 | 2280717,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2181 | 412221,80 | 2280688,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2182 | 412226,48 | 2280686,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2183 | 412240,71 | 2280705,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2184 | 412253,90 | 2280727,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2185 | 412260,26 | 2280717,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2186 | 412258,24 | 2280524,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2187 | 412273,60 | 2280421,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2188 | 412282,25 | 2280364,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2189 | 412293,45 | 2280339,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2190 | 412353,65 | 2280257,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2191 | 412370,70 | 2280196,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2192 | 412352,80 | 2280058,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 1915 | 412351,33 | 2280047,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2193 | 409413,82 | 2283212,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2194 | 409448,33 | 2283287,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2195 | 409460,88 | 2283281,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2196 | 409472,84 | 2283310,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2197 | 409378,30 | 2283353,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2198 | 409369,98 | 2283345,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2199 | 409357,44 | 2283320,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2200 | 409348,97 | 2283324,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2201 | 409298,72 | 2283214,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2202 | 409350,67 | 2283192,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2203 | 409368,02 | 2283232,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2193 | 409413,82 | 2283212,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2204 | 409908,48 | 2282917,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2205 | 409908,48 | 2283117,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2206 | 409903,48 | 2283117,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2207 | 409903,48 | 2282917,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2204 | 409908,48 | 2282917,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2208 | 409536,72 | 2283031,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2209 | 409543,82 | 2283036,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2210 | 409538,91 | 2283043,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2211 | 409537,70 | 2283043,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2212 | 409536,56 | 2283044,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2213 | 409529,61 | 2283039,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2214 | 409534,37 | 2283032,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2215 | 409535,61 | 2283033,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2208 | 409536,72 | 2283031,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2216 | 409312,40 | 2283175,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2217 | 409317,81 | 2283182,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2218 | 409311,06 | 2283187,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2219 | 409305,66 | 2283180,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2216 | 409312,40 | 2283175,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2220 | 409620,78 | 2283132,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2221 | 409620,94 | 2283132,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2222 | 409621,17 | 2283132,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2223 | 409621,35 | 2283132,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2224 | 409621,41 | 2283132,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2225 | 409621,45 | 2283132,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2226 | 409621,45 | 2283132,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2227 | 409621,20 | 2283143,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2228 | 409621,17 | 2283143,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2229 | 409621,09 | 2283143,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2230 | 409620,76 | 2283143,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2231 | 409620,67 | 2283143,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2232 | 409620,46 | 2283143,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2233 | 409610,42 | 2283138,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2234 | 409610,34 | 2283138,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2235 | 409610,30 | 2283138,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2236 | 409610,30 | 2283138,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2237 | 409610,34 | 2283138,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2238 | 409610,45 | 2283138,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2239 | 409620,60 | 2283132,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2220 | 409620,78 | 2283132,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2240 | 409404,36 | 2283204,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2241 | 409403,33 | 2283213,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2242 | 409395,18 | 2283211,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2243 | 409395,99 | 2283203,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2240 | 409404,36 | 2283204,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2244 | 407387,93 | 2283752,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2245 | 407382,19 | 2283756,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2246 | 407377,62 | 2283750,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2247 | 407383,36 | 2283746,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2244 | 407387,93 | 2283752,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2248 | 409481,01 | 2283296,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2249 | 409476,01 | 2283301,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2250 | 409470,73 | 2283296,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2251 | 409475,72 | 2283291,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2248 | 409481,01 | 2283296,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2252 | 409483,79 | 2283342,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2253 | 409480,03 | 2283348,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2254 | 409473,80 | 2283345,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2255 | 409477,59 | 2283339,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2252 | 409483,79 | 2283342,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2256 | 409593,41 | 2283117,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2257 | 409595,74 | 2283124,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2258 | 409589,07 | 2283126,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2259 | 409586,75 | 2283120,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2256 | 409593,41 | 2283117,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2260 | 408470,81 | 2283386,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2261 | 408473,74 | 2283392,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2262 | 408467,73 | 2283395,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2263 | 408464,81 | 2283389,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2260 | 408470,81 | 2283386,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2264 | 409412,38 | 2283368,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2265 | 409411,77 | 2283374,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2266 | 409404,44 | 2283375,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2267 | 409405,06 | 2283369,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2264 | 409412,38 | 2283368,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2268 | 409572,48 | 2283234,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2269 | 409568,60 | 2283239,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2270 | 409563,51 | 2283235,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2271 | 409567,51 | 2283230,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2268 | 409572,48 | 2283234,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2272 | 407967,82 | 2283190,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2273 | 407971,03 | 2283195,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2274 | 407965,10 | 2283199,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2275 | 407961,89 | 2283194,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2272 | 407967,82 | 2283190,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2276 | 409467,96 | 2283279,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2277 | 409470,62 | 2283284,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2278 | 409465,07 | 2283287,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2279 | 409462,31 | 2283281,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2276 | 409467,96 | 2283279,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2280 | 409555,77 | 2283029,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2281 | 409560,01 | 2283034,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2282 | 409560,13 | 2283034,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2283 | 409561,43 | 2283040,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2284 | 409561,43 | 2283040,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2285 | 409561,39 | 2283040,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2286 | 409561,29 | 2283040,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2287 | 409560,86 | 2283040,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2288 | 409560,67 | 2283040,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2289 | 409560,57 | 2283040,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2290 | 409560,48 | 2283040,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2291 | 409560,30 | 2283040,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2292 | 409556,39 | 2283036,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2293 | 409556,12 | 2283036,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2294 | 409556,00 | 2283036,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2295 | 409554,54 | 2283030,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2296 | 409554,54 | 2283030,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2297 | 409554,58 | 2283030,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2298 | 409554,68 | 2283029,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2299 | 409555,19 | 2283029,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2300 | 409555,40 | 2283029,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2301 | 409555,50 | 2283029,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2302 | 409555,60 | 2283029,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2280 | 409555,77 | 2283029,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2303 | 408376,44 | 2283455,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2304 | 408376,81 | 2283455,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2305 | 408377,09 | 2283456,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2306 | 408377,24 | 2283456,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2307 | 408377,24 | 2283456,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2308 | 408377,09 | 2283457,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2309 | 408376,81 | 2283457,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2310 | 408376,38 | 2283457,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2311 | 408365,12 | 2283462,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2312 | 408364,24 | 2283460,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2313 | 408375,62 | 2283455,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2314 | 408376,04 | 2283455,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2303 | 408376,44 | 2283455,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2315 | 408446,01 | 2283059,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2316 | 408446,72 | 2283059,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2317 | 408447,38 | 2283059,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2318 | 408447,89 | 2283060,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2319 | 408448,16 | 2283061,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2320 | 408448,16 | 2283061,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2321 | 408447,89 | 2283062,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2322 | 408447,38 | 2283062,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2323 | 408446,72 | 2283063,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2324 | 408446,01 | 2283063,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2325 | 408445,34 | 2283062,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2326 | 408444,84 | 2283062,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2327 | 408444,56 | 2283061,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2328 | 408444,56 | 2283061,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2329 | 408444,84 | 2283060,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2330 | 408445,34 | 2283059,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2315 | 408446,01 | 2283059,62 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2331 | 409950,10 | 2282805,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2332 | 409950,10 | 2282806,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2333 | 409949,82 | 2282807,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2334 | 409949,31 | 2282807,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2335 | 409948,65 | 2282808,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2336 | 409947,94 | 2282808,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2337 | 409947,27 | 2282807,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2338 | 409946,77 | 2282807,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2339 | 409946,50 | 2282806,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2340 | 409946,50 | 2282805,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2341 | 409946,77 | 2282805,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2342 | 409947,27 | 2282804,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2343 | 409947,94 | 2282804,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2344 | 409948,65 | 2282804,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2345 | 409949,31 | 2282804,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2346 | 409949,82 | 2282805,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2331 | 409950,10 | 2282805,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2347 | 409520,73 | 2283057,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2348 | 409521,24 | 2283057,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2349 | 409521,72 | 2283057,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2350 | 409522,09 | 2283057,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2351 | 409522,29 | 2283058,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2352 | 409522,29 | 2283058,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2353 | 409522,09 | 2283059,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2354 | 409521,72 | 2283059,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2355 | 409521,24 | 2283059,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2356 | 409520,73 | 2283059,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2357 | 409520,25 | 2283059,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2358 | 409519,88 | 2283059,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2359 | 409519,69 | 2283058,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2360 | 409519,69 | 2283058,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2361 | 409519,88 | 2283057,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2362 | 409520,25 | 2283057,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2347 | 409520,73 | 2283057,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2363 | 407741,03 | 2283411,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2364 | 407741,55 | 2283411,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2365 | 407742,02 | 2283411,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2366 | 407742,39 | 2283411,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2367 | 407742,59 | 2283412,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2368 | 407742,59 | 2283412,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2369 | 407742,39 | 2283413,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2370 | 407742,02 | 2283413,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2371 | 407741,55 | 2283413,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2372 | 407741,03 | 2283413,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2373 | 407740,55 | 2283413,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2374 | 407740,18 | 2283413,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2375 | 407739,99 | 2283412,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2376 | 407739,99 | 2283412,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2377 | 407740,18 | 2283411,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2378 | 407740,55 | 2283411,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2363 | 407741,03 | 2283411,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2379 | 407513,12 | 2283636,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2380 | 407512,92 | 2283636,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2381 | 407512,55 | 2283636,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2382 | 407512,07 | 2283637,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2383 | 407511,56 | 2283637,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2384 | 407511,08 | 2283636,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2385 | 407510,71 | 2283636,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2386 | 407510,52 | 2283636,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2387 | 407510,52 | 2283635,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2388 | 407510,71 | 2283635,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2389 | 407511,08 | 2283634,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2390 | 407511,56 | 2283634,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2391 | 407512,07 | 2283634,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2392 | 407512,55 | 2283634,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2393 | 407512,92 | 2283635,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2394 | 407513,12 | 2283635,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2379 | 407513,12 | 2283636,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2395 | 408271,82 | 2283108,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2396 | 408272,33 | 2283108,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2397 | 408272,81 | 2283108,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2398 | 408273,18 | 2283108,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2399 | 408273,37 | 2283109,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2400 | 408273,37 | 2283109,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2401 | 408273,18 | 2283110,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2402 | 408272,81 | 2283110,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2403 | 408272,33 | 2283110,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2404 | 408271,82 | 2283110,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2405 | 408271,34 | 2283110,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2406 | 408270,97 | 2283110,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2407 | 408270,77 | 2283109,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2408 | 408270,77 | 2283109,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2409 | 408270,97 | 2283108,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2410 | 408271,34 | 2283108,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2395 | 408271,82 | 2283108,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2411 | 407625,93 | 2283523,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2412 | 407626,45 | 2283523,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2413 | 407626,93 | 2283523,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2414 | 407627,29 | 2283523,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2415 | 407627,49 | 2283524,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2416 | 407627,49 | 2283524,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2417 | 407627,29 | 2283525,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2418 | 407626,93 | 2283525,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2419 | 407626,45 | 2283525,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2420 | 407625,93 | 2283525,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2421 | 407625,45 | 2283525,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2422 | 407625,09 | 2283525,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2423 | 407624,89 | 2283524,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2424 | 407624,89 | 2283524,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2425 | 407625,09 | 2283523,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2426 | 407625,45 | 2283523,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2411 | 407625,93 | 2283523,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2427 | 407996,95 | 2283635,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2428 | 407996,95 | 2283635,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2429 | 407996,75 | 2283636,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2430 | 407996,38 | 2283636,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2431 | 407995,91 | 2283636,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2432 | 407995,39 | 2283636,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2433 | 407994,91 | 2283636,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2434 | 407994,55 | 2283636,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2435 | 407994,35 | 2283635,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2436 | 407994,35 | 2283635,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2437 | 407994,55 | 2283634,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2438 | 407994,91 | 2283634,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2439 | 407995,39 | 2283634,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2440 | 407995,91 | 2283634,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2441 | 407996,38 | 2283634,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2442 | 407996,75 | 2283634,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2427 | 407996,95 | 2283635,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2443 | 409839,51 | 2282864,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2444 | 409839,31 | 2282864,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2445 | 409838,94 | 2282865,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2446 | 409838,47 | 2282865,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2447 | 409837,95 | 2282865,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2448 | 409837,47 | 2282865,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2449 | 409837,11 | 2282864,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2450 | 409836,91 | 2282864,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2451 | 409836,91 | 2282863,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2452 | 409837,11 | 2282863,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2453 | 409837,47 | 2282862,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2454 | 409837,95 | 2282862,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2455 | 409838,47 | 2282862,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2456 | 409838,94 | 2282862,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2457 | 409839,31 | 2282863,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2458 | 409839,51 | 2282863,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2443 | 409839,51 | 2282864,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2459 | 409970,73 | 2282825,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2460 | 409971,25 | 2282825,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2461 | 409971,73 | 2282825,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2462 | 409972,09 | 2282825,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2463 | 409972,29 | 2282826,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2464 | 409972,29 | 2282826,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2465 | 409972,09 | 2282827,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2466 | 409971,73 | 2282827,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2467 | 409971,25 | 2282827,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2468 | 409970,73 | 2282827,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2469 | 409970,25 | 2282827,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2470 | 409969,89 | 2282827,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2471 | 409969,69 | 2282826,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2472 | 409969,69 | 2282826,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2473 | 409969,89 | 2282825,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2474 | 409970,25 | 2282825,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2459 | 409970,73 | 2282825,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2475 | 408720,54 | 2283257,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2476 | 408720,54 | 2283258,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2477 | 408720,34 | 2283258,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2478 | 408719,98 | 2283259,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2479 | 408719,50 | 2283259,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2480 | 408718,98 | 2283259,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2481 | 408718,51 | 2283259,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2482 | 408718,14 | 2283258,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2483 | 408717,94 | 2283258,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2484 | 408717,94 | 2283257,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2485 | 408718,14 | 2283257,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2486 | 408718,51 | 2283256,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2487 | 408718,98 | 2283256,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2488 | 408719,50 | 2283256,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2489 | 408719,98 | 2283256,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2490 | 408720,34 | 2283257,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2475 | 408720,54 | 2283257,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2491 | 409839,09 | 2282837,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2492 | 409838,89 | 2282838,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2493 | 409838,53 | 2282838,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2494 | 409838,05 | 2282838,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2495 | 409837,53 | 2282838,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2496 | 409837,05 | 2282838,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2497 | 409836,69 | 2282838,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2498 | 409836,49 | 2282837,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2499 | 409836,49 | 2282837,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2500 | 409836,69 | 2282836,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2501 | 409837,05 | 2282836,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2502 | 409837,53 | 2282836,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2503 | 409838,05 | 2282836,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2504 | 409838,53 | 2282836,55 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2505 | 409838,89 | 2282836,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2506 | 409839,09 | 2282837,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2491 | 409839,09 | 2282837,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2507 | 408108,64 | 2283155,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2508 | 408108,44 | 2283156,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2509 | 408108,08 | 2283156,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2510 | 408107,60 | 2283156,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2511 | 408107,08 | 2283156,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2512 | 408106,60 | 2283156,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2513 | 408106,24 | 2283156,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2514 | 408106,04 | 2283155,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2515 | 408106,04 | 2283155,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2516 | 408106,24 | 2283154,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2517 | 408106,60 | 2283154,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2518 | 408107,08 | 2283154,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2519 | 408107,60 | 2283154,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2520 | 408108,08 | 2283154,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2521 | 408108,44 | 2283154,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2522 | 408108,64 | 2283155,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2507 | 408108,64 | 2283155,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2523 | 407856,30 | 2283299,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2524 | 407856,82 | 2283299,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2525 | 407857,29 | 2283299,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2526 | 407857,66 | 2283299,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2527 | 407857,86 | 2283300,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2528 | 407857,86 | 2283300,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2529 | 407857,66 | 2283301,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2530 | 407857,29 | 2283301,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2531 | 407856,82 | 2283301,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2532 | 407856,30 | 2283301,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2533 | 407855,82 | 2283301,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2534 | 407855,46 | 2283301,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2535 | 407855,26 | 2283300,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2536 | 407855,26 | 2283300,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2537 | 407855,46 | 2283299,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2538 | 407855,82 | 2283299,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2523 | 407856,30 | 2283299,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2539 | 408839,16 | 2283194,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2540 | 408839,16 | 2283195,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2541 | 408839,01 | 2283195,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2542 | 408838,73 | 2283195,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2543 | 408838,36 | 2283196,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2544 | 408837,96 | 2283196,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2545 | 408837,59 | 2283195,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2546 | 408837,31 | 2283195,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2547 | 408837,16 | 2283195,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2548 | 408837,16 | 2283194,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2549 | 408837,31 | 2283194,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2550 | 408837,59 | 2283194,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2551 | 408837,96 | 2283194,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2552 | 408838,36 | 2283194,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2553 | 408838,73 | 2283194,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2554 | 408839,01 | 2283194,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2539 | 408839,16 | 2283194,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2555 | 408244,30 | 2283518,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2556 | 408244,30 | 2283519,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2557 | 408244,15 | 2283519,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2558 | 408243,87 | 2283519,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2559 | 408243,50 | 2283520,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2560 | 408243,10 | 2283520,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2561 | 408242,73 | 2283519,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2562 | 408242,45 | 2283519,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2563 | 408242,30 | 2283519,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2564 | 408242,30 | 2283518,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2565 | 408242,45 | 2283518,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2566 | 408242,73 | 2283518,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2567 | 408243,10 | 2283518,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2568 | 408243,50 | 2283518,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2569 | 408243,87 | 2283518,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2570 | 408244,15 | 2283518,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2555 | 408244,30 | 2283518,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2571 | 407720,65 | 2283766,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2572 | 407720,65 | 2283766,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2573 | 407720,50 | 2283767,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2574 | 407720,21 | 2283767,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2575 | 407719,85 | 2283767,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2576 | 407719,45 | 2283767,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2577 | 407719,08 | 2283767,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2578 | 407718,80 | 2283767,22 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2579 | 407718,65 | 2283766,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2580 | 407718,65 | 2283766,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2581 | 407718,80 | 2283766,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2582 | 407719,08 | 2283765,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2583 | 407719,45 | 2283765,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2584 | 407719,85 | 2283765,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2585 | 407720,21 | 2283765,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2586 | 407720,50 | 2283766,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2571 | 407720,65 | 2283766,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2587 | 408963,77 | 2283128,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2588 | 408963,77 | 2283129,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2589 | 408963,62 | 2283129,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2590 | 408963,34 | 2283129,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2591 | 408962,97 | 2283130,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2592 | 408962,57 | 2283130,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2593 | 408962,21 | 2283129,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2594 | 408961,92 | 2283129,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2595 | 408961,77 | 2283129,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2596 | 408961,77 | 2283128,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2597 | 408961,92 | 2283128,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2598 | 408962,21 | 2283128,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2599 | 408962,57 | 2283128,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2600 | 408962,97 | 2283128,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2601 | 408963,34 | 2283128,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2602 | 408963,62 | 2283128,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2587 | 408963,77 | 2283128,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2603 | 408594,50 | 2283323,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2604 | 408594,87 | 2283323,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2605 | 408595,15 | 2283323,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2606 | 408595,30 | 2283324,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2607 | 408595,30 | 2283324,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2608 | 408595,15 | 2283324,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2609 | 408594,87 | 2283325,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2610 | 408594,50 | 2283325,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2611 | 408594,10 | 2283325,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2612 | 408593,73 | 2283325,13 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2613 | 408593,45 | 2283324,85 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2614 | 408593,30 | 2283324,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2615 | 408593,30 | 2283324,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2616 | 408593,45 | 2283323,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2617 | 408593,73 | 2283323,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2618 | 408594,10 | 2283323,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2603 | 408594,50 | 2283323,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2619 | 407585,07 | 2283830,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2620 | 407585,07 | 2283831,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2621 | 407584,92 | 2283831,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2622 | 407584,64 | 2283831,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2623 | 407584,27 | 2283832,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2624 | 407583,87 | 2283832,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2625 | 407583,50 | 2283831,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2626 | 407583,22 | 2283831,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2627 | 407583,07 | 2283831,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2628 | 407583,07 | 2283830,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2629 | 407583,22 | 2283830,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2630 | 407583,50 | 2283830,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2631 | 407583,87 | 2283830,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2632 | 407584,27 | 2283830,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2633 | 407584,64 | 2283830,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2634 | 407584,92 | 2283830,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2619 | 407585,07 | 2283830,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2635 | 407490,52 | 2283875,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2636 | 407490,52 | 2283876,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2637 | 407490,37 | 2283876,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2638 | 407490,09 | 2283876,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2639 | 407489,72 | 2283877,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2640 | 407489,32 | 2283877,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2641 | 407488,95 | 2283876,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2642 | 407488,67 | 2283876,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2643 | 407488,52 | 2283876,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2644 | 407488,52 | 2283875,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2645 | 407488,67 | 2283875,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2646 | 407488,95 | 2283875,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2647 | 407489,32 | 2283875,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2648 | 407489,72 | 2283875,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2649 | 407490,09 | 2283875,24 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2650 | 407490,37 | 2283875,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2635 | 407490,52 | 2283875,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2651 | 409147,56 | 2283121,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2652 | 409147,56 | 2283121,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2653 | 409147,41 | 2283122,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2654 | 409147,13 | 2283122,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2655 | 409146,76 | 2283122,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2656 | 409146,36 | 2283122,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2657 | 409146,00 | 2283122,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2658 | 409145,71 | 2283122,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2659 | 409145,56 | 2283121,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2660 | 409145,56 | 2283121,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2661 | 409145,71 | 2283120,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2662 | 409146,00 | 2283120,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2663 | 409146,36 | 2283120,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2664 | 409146,76 | 2283120,48 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2665 | 409147,13 | 2283120,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2666 | 409147,41 | 2283120,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2651 | 409147,56 | 2283121,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2667 | 409306,63 | 2283273,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2668 | 409306,63 | 2283274,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2669 | 409306,48 | 2283274,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2670 | 409306,20 | 2283274,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2671 | 409305,83 | 2283274,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2672 | 409305,43 | 2283274,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2673 | 409305,07 | 2283274,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2674 | 409304,79 | 2283274,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2675 | 409304,63 | 2283274,04 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2676 | 409304,63 | 2283273,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2677 | 409304,79 | 2283273,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2678 | 409305,07 | 2283273,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2679 | 409305,43 | 2283272,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2680 | 409305,83 | 2283272,84 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2681 | 409306,20 | 2283273,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2682 | 409306,48 | 2283273,28 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2667 | 409306,63 | 2283273,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2683 | 409224,84 | 2283195,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2684 | 409224,84 | 2283195,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2685 | 409224,68 | 2283196,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2686 | 409224,40 | 2283196,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2687 | 409224,03 | 2283196,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2688 | 409223,64 | 2283196,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2689 | 409223,27 | 2283196,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2690 | 409222,99 | 2283196,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2691 | 409222,84 | 2283195,79 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2692 | 409222,84 | 2283195,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2693 | 409222,99 | 2283195,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2694 | 409223,27 | 2283194,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2695 | 409223,64 | 2283194,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2696 | 409224,03 | 2283194,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2697 | 409224,40 | 2283194,75 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2698 | 409224,68 | 2283195,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2683 | 409224,84 | 2283195,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2699 | 407862,62 | 2283697,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2700 | 407862,99 | 2283697,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2701 | 407863,27 | 2283698,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2702 | 407863,42 | 2283698,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2703 | 407863,42 | 2283698,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2704 | 407863,27 | 2283699,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2705 | 407862,99 | 2283699,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2706 | 407862,62 | 2283699,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2707 | 407862,23 | 2283699,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2708 | 407861,86 | 2283699,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2709 | 407861,58 | 2283699,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2710 | 407861,42 | 2283698,96 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2711 | 407861,42 | 2283698,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2712 | 407861,58 | 2283698,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2713 | 407861,86 | 2283697,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2714 | 407862,23 | 2283697,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2699 | 407862,62 | 2283697,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2715 | 408104,24 | 2283584,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2716 | 408104,24 | 2283585,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2717 | 408104,08 | 2283585,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2718 | 408103,80 | 2283585,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2719 | 408103,43 | 2283585,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2720 | 408103,04 | 2283585,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2721 | 408102,67 | 2283585,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2722 | 408102,39 | 2283585,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2723 | 408102,24 | 2283585,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2724 | 408102,24 | 2283584,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2725 | 408102,39 | 2283584,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2726 | 408102,67 | 2283584,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2727 | 408103,04 | 2283583,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2728 | 408103,43 | 2283583,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2729 | 408103,80 | 2283584,05 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2730 | 408104,08 | 2283584,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2715 | 408104,24 | 2283584,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2731 | 407273,05 | 2283584,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2732 | 407274,05 | 2283584,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2733 | 407274,02 | 2283585,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2734 | 407273,02 | 2283585,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2731 | 407273,05 | 2283584,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2735 | 409827,87 | 2281824,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2736 | 409827,85 | 2281825,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2737 | 409826,85 | 2281824,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2738 | 409826,87 | 2281823,97 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2735 | 409827,87 | 2281824,00 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2739 | 409882,10 | 2281418,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2740 | 409882,34 | 2281418,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2741 | 409882,53 | 2281418,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2742 | 409882,68 | 2281418,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2743 | 409882,77 | 2281418,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2744 | 409882,77 | 2281418,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2745 | 409882,68 | 2281419,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2746 | 409882,53 | 2281419,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2747 | 409882,33 | 2281419,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2748 | 409882,11 | 2281419,43 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2749 | 409881,91 | 2281419,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2750 | 409881,76 | 2281419,19 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2751 | 409881,67 | 2281418,98 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2752 | 409881,67 | 2281418,77 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2753 | 409881,76 | 2281418,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2754 | 409881,91 | 2281418,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2739 | 409882,10 | 2281418,33 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2755 | 409584,61 | 2283081,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2756 | 409584,83 | 2283081,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2757 | 409585,03 | 2283081,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2758 | 409585,18 | 2283081,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2759 | 409585,27 | 2283081,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2760 | 409585,27 | 2283082,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2761 | 409585,18 | 2283082,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2762 | 409585,03 | 2283082,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2763 | 409584,83 | 2283082,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2764 | 409584,61 | 2283082,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2765 | 409584,41 | 2283082,51 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2766 | 409584,26 | 2283082,36 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2767 | 409584,17 | 2283082,16 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2768 | 409584,17 | 2283081,94 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2769 | 409584,26 | 2283081,74 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2770 | 409584,41 | 2283081,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2755 | 409584,61 | 2283081,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2771 | 409503,66 | 2283263,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2772 | 409504,00 | 2283264,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2773 | 409503,20 | 2283264,87 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2774 | 409502,86 | 2283264,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2771 | 409503,66 | 2283263,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2775 | 410108,68 | 2280853,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2776 | 410109,49 | 2280853,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2777 | 410109,18 | 2280854,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2778 | 410108,37 | 2280854,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2775 | 410108,68 | 2280853,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2779 | 409960,67 | 2281224,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2780 | 409960,36 | 2281225,32 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2781 | 409959,56 | 2281225,02 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2782 | 409959,86 | 2281224,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2779 | 409960,67 | 2281224,52 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2783 | 409838,86 | 2281756,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2784 | 409838,86 | 2281757,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2785 | 409838,01 | 2281757,03 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2786 | 409838,01 | 2281756,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2783 | 409838,86 | 2281756,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2787 | 410071,24 | 2280949,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2788 | 410070,94 | 2280950,45 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2789 | 410070,14 | 2280950,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2790 | 410070,45 | 2280949,35 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2787 | 410071,24 | 2280949,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2791 | 409924,35 | 2281315,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2792 | 409924,05 | 2281316,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2793 | 409923,25 | 2281315,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2794 | 409923,55 | 2281315,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2791 | 409924,35 | 2281315,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2795 | 409839,80 | 2281635,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2796 | 409839,80 | 2281636,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2797 | 409838,95 | 2281636,57 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2798 | 409838,95 | 2281635,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2795 | 409839,80 | 2281635,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2799 | 409997,62 | 2281130,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2800 | 409998,41 | 2281130,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2801 | 409998,10 | 2281131,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2802 | 409997,31 | 2281131,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2799 | 409997,62 | 2281130,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2803 | 410035,47 | 2281038,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2804 | 410035,17 | 2281039,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2805 | 410034,38 | 2281038,78 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2806 | 410034,68 | 2281037,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2803 | 410035,47 | 2281038,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
|  | | | | | |
| 2807 | 407884,84 | 2284474,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2808 | 407934,29 | 2284643,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2809 | 407934,70 | 2284645,41 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2810 | 407960,71 | 2284737,42 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2811 | 407988,94 | 2284832,68 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2812 | 407989,18 | 2284833,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2813 | 408043,78 | 2285018,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2814 | 408044,45 | 2285020,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2815 | 408097,94 | 2285205,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2816 | 408098,83 | 2285208,86 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2817 | 408152,95 | 2285390,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2818 | 408153,51 | 2285392,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2819 | 408192,12 | 2285517,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2820 | 408210,76 | 2285581,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2821 | 408260,29 | 2285751,65 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2822 | 408261,74 | 2285767,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2823 | 408246,13 | 2285777,12 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2824 | 408113,98 | 2285854,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2825 | 408112,11 | 2285855,07 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2826 | 407945,85 | 2285949,61 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2827 | 407942,17 | 2285951,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2828 | 407779,66 | 2286043,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2829 | 407777,72 | 2286044,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2830 | 407689,96 | 2286094,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2831 | 407614,86 | 2286138,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2832 | 407612,40 | 2286139,83 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2833 | 407513,46 | 2286195,73 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2834 | 407450,82 | 2286216,34 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2835 | 407432,90 | 2286222,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2836 | 407407,31 | 2286222,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2837 | 407382,33 | 2286221,59 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2838 | 407367,95 | 2286220,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2839 | 407288,42 | 2286217,54 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2840 | 407234,41 | 2286213,15 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2841 | 407230,26 | 2286212,91 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2842 | 407199,16 | 2286211,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2843 | 407048,50 | 2286202,49 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2844 | 406967,79 | 2286197,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2845 | 406848,63 | 2286191,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2846 | 406674,61 | 2286181,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2847 | 406601,06 | 2286176,64 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2848 | 406525,44 | 2286172,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2849 | 406469,14 | 2286169,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2850 | 406466,04 | 2286169,18 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2851 | 406453,43 | 2286168,39 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2852 | 406453,11 | 2286168,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2853 | 406438,56 | 2286167,47 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2854 | 406319,50 | 2286160,09 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2855 | 406146,44 | 2286147,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2856 | 405963,94 | 2286135,92 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2857 | 405933,98 | 2286134,27 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2858 | 405859,90 | 2286129,80 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2859 | 405716,20 | 2286120,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2860 | 405530,70 | 2286109,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2861 | 405497,07 | 2286106,89 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2862 | 405494,40 | 2286106,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2863 | 405493,34 | 2286106,63 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2864 | 405478,20 | 2286105,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2865 | 405384,10 | 2286099,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2866 | 405290,00 | 2286094,20 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2867 | 405072,70 | 2286080,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2868 | 404886,90 | 2286070,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2869 | 404849,01 | 2286067,29 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2870 | 404803,80 | 2286063,70 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2871 | 404764,44 | 2286058,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2872 | 404759,60 | 2286058,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2873 | 404726,00 | 2286052,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2874 | 404612,10 | 2286029,50 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2875 | 404598,00 | 2286029,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2876 | 404596,40 | 2286028,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2877 | 404623,90 | 2286017,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2878 | 405045,84 | 2285811,21 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2879 | 405467,77 | 2285604,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2880 | 405563,60 | 2285557,95 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2881 | 405771,60 | 2285455,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2882 | 405976,19 | 2285354,23 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2883 | 405979,90 | 2285352,40 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2884 | 406202,15 | 2285248,88 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2885 | 406204,90 | 2285247,60 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2886 | 406213,10 | 2285245,10 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2887 | 406362,52 | 2285174,11 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2888 | 406560,80 | 2285079,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2889 | 406561,53 | 2285077,31 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2890 | 406561,85 | 2285074,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2891 | 406637,56 | 2285035,99 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2892 | 406635,87 | 2285032,37 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2893 | 406883,50 | 2284912,46 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2894 | 406916,93 | 2284894,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2895 | 407025,59 | 2284842,25 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2896 | 407039,93 | 2284835,01 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2897 | 407048,69 | 2284830,58 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2898 | 407097,32 | 2284808,38 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2899 | 407120,79 | 2284797,08 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2900 | 407120,31 | 2284795,76 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2901 | 407153,71 | 2284778,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2902 | 407207,38 | 2284752,53 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2903 | 407208,55 | 2284755,56 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2904 | 407214,43 | 2284752,66 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2905 | 407377,33 | 2284671,90 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2906 | 407382,96 | 2284669,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2907 | 407392,07 | 2284662,72 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2908 | 407525,78 | 2284595,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2909 | 407539,45 | 2284588,82 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2910 | 407540,56 | 2284588,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2911 | 407630,73 | 2284541,71 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2912 | 407684,91 | 2284517,14 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2913 | 407715,42 | 2284502,44 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2914 | 407793,08 | 2284463,69 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2915 | 407816,85 | 2284451,81 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2916 | 407831,16 | 2284444,67 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2917 | 407835,98 | 2284442,26 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2918 | 407870,70 | 2284424,93 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2919 | 407874,10 | 2284435,17 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2920 | 407884,69 | 2284474,30 | геодезический метод | 0,1 | — |
| 2807 | 407884,84 | 2284474,86 | геодезический метод | 0,1 | — |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | | | | | |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | Y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть № — | | | |  | |
| — | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система координат *—* | | | | | | | |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | | | |
| Обозна­чение характер­ных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | Y | Х | Y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | | | | | | | |
| Часть № — | | | | | | | |
| Обозна­чение характер­ных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | Y | Х | Y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** |